LED de fluorescencia

El NanoDrop Ultra FL y el NanoDrop Ultrac FL son modelos mejorados con la inclusión de un LED rojo y un LED azul para las mediciones de fluorescencia. Esta adición permite a los usuarios realizar análisis de fluorescencia, lo que proporciona una dimensión adicional a las capacidades espectrofotométricas del instrumento. Los LED rojo y azul sirven como fuentes de excitación, lo que permite la detección de emisiones fluorescentes de muestras que responden a estas longitudes de onda específicas. El software operativo limita automáticamente el tiempo de encendido de la fuente LED para evitar que un exceso de luz sature el detector del espectrómetro para la longitud de onda de emisión.El sistema de fluorescencia cuenta con las siguientes características:

• Alta especificidad: proporciona una mayor especificidad que la cuantificación basada en la absorbancia mediante el uso de tintes fluorescentes que se unen a moléculas objetivo específicas o interactúan con estas. Estos tintes emiten luz en longitudes de onda características tras la excitación, lo que permite la detección incluso en muestras complejas o no purificadas

• Calculadora de preparación de muestras: la calculadora de reactivos integrada determina la cantidad de tinte y solución amortiguadora necesarios para el ensayo de fluorescencia NanoDrop Ultra seleccionado

• Kits de ensayo de fluorescencia NanoDrop Ultra: ensayos de fluorescencia que se utilizarán con aplicaciones de software integradas para la detección de ADNbc y ARN