Ajustes

Estos ajustes están disponibles para crear métodos cinéticos.

Pestaña | Configuración | Descripción
--- | --- | ---
Nombre y ajustes | Nombre del método | Ingrese un nombre para este método (este nombre aparece en el recuadro Kinetics Setup [Configuración de cinética] después de que el método se ha guardado).
| Descripción | Ingrese una descripción detallada para este método, si lo desea, como el tipo de muestras, los reactivos agregados, etc.
| Intervalo de medición | Seleccione el intervalo espectral en el que este método adquirirá datos. Opciones disponibles: • Solo ultravioleta (190 nm a 350 nm) • Solo visible (350 nm a 850 nm) • Ultravioleta y visible (190 nm a 850 nm) • Intervalo personalizado (especifique el punto inicial y final en nanómetros) Nota: en el caso de las mediciones tomadas con cubetas no estándar (que no sean de 10 nm), los espectros se normalizan a un equivalente de 10 mm de longitud de trayectoria.
| Longitudes de onda monitoreadas | Ingrese hasta 3 longitudes de onda para medir e informar en el tiempo de ejecución. Nota: todas las longitudes de onda especificadas deben estar dentro del intervalo de medición seleccionado.
| Pathlength (Longitud de trayectoria): | ingrese la longitud de trayectoria (ancho) de la cubeta antes de tomar mediciones de blanco o de muestra con cubetas (consulte al fabricante de la cubeta para conocer las especificaciones de la cubeta)
| Stir Speed (Velocidad de agitación): | si usa agitación automática, deje caer la microesfera de agitación en la cubeta de muestra y configure la velocidad de agitación (los niveles 1 a 9 corresponden al intervalo de 10 r. p. m. a 850 r. p. m.con rampa controlada desde cero)
| Heat cuvette to 37 °C (Calentar la cubeta a 37 °C): | seleccione esta opción si las cubetas de muestra requieren calentamiento. El calentador de cubetas aumenta de temperatura ambiente a 37 °C a una velocidad de 5 °C/minuto
Etapas e intervalos | Cantidad de etapas | Especifique hasta 5 etapas para las mediciones cinéticas. Cada etapa puede tener configuraciones únicas de retraso, tiempo de intervalo y número de intervalos. Nota: muchas mediciones cinéticas incluyen solo una etapa. Las etapas adicionales son necesarias solo cuando se requiere una variación en el intervalo o la duración de la etapa.
| Unidad de tiempo | Seleccione la unidad para mediciones basadas en el tiempo (segundos o minutos).
| Etapa 1, 2, etc. | Especifique la configuración disponible para cada etapa: • Retraso. Especifique un retraso antes de que comience una etapa. • Tiempo de intervalo. Especifique el período de tiempo entre las mediciones realizadas durante esta etapa (el mínimo es de 2 segundos). La primera medición ocurre cuando comienza la etapa (o después de que se completa el retraso, si se especifica un retraso). Nota: si se especifican dos o más etapas con el retraso establecido en cero, se producen dos mediciones al mismo tiempo (la medición al comienzo de la nueva etapa se superpone directamente con la del final de la etapa anterior). • N.º de intervalos. Especifique el número de mediciones de absorbancia que se realizarán en esta etapa. Nota: dado que la primera medición se realiza cuando comienza la etapa, la cantidad de mediciones informadas para cada etapa será la configuración del n.º de intervalos más 1. • Duración. La lectura muestra el tiempo total requerido para esta etapa, incluido cualquier retraso y todos los intervalos especificados.
|  | Las filas coloreadas a la derecha (consulte la imagen a continuación) muestra las horas de inicio y finalización de cada etapa; los recuadros coloreados a la derecha corresponden con el retraso especificado y la cantidad de intervalos para cada etapa. Si no se especifica ningún retraso, las mediciones de absorbancia se toman al inicio y al final de cada etapa, y después de cada intervalo especificado. Si se especifica un retraso, como en la etapa 3 anterior, la primera medición se realiza al inicio del primer intervalo. Si la unidad son los segundos en el ejemplo anterior, se toman un total de 11 mediciones en los siguientes momentos durante un período de 32 segundos:
|  | • Etapa 1: 0, 3, 6 y 9 segundos • Etapa 2: 9, 11, 13, 15 y 17 segundos • Etapa 3: 22, 27 y 32 segundos Nota: los experimentos cinéticos se limitan a 1000 mediciones. Eso significa que la cantidad total de mediciones de todos los intervalos en todas las etapas debe ser inferior a 1000. Considere el espacio disponible en el instrumento o en el disco de la computadora para experimentos prolongados.

Temas relacionados

• Ajustes del instrumento

Toque la fila para seleccionar la medición y actualizar el espectro; toque más filas para superponer hasta dieciséis espectros. Mantenga presionada la fila para ver los detalles de la medición.

Arrastre la pestaña hacia abajo/arriba para ver más/menos datos de la muestra.