Comprobación de la imagen del pedestal

Realice la comprobación de imagen del pedestal periódicamente para verificar el sensor de columna del instrumento, que monitorea posibles errores, como una columna vacía o burbujas en una muestra. La comprobación de imagen del pedestal se puede utilizar para fines de control de calidad de rutina. También proporciona información de diagnóstico importante si un componente del sistema de detección falla.

Suministros necesarios

• toallitas de laboratorio sin pelusa

Para realizar una comprobación de la imagen del pedestal

1. Levante el brazo del instrumento y limpie los pedestales superior e inferior con una toallita de laboratorio nueva.

2. Baje el brazo.

3. En la pantalla de inicio del instrumento, seleccione (Diagnóstico) y luego seleccione Pedestal Image Check (Comprobación de la imagen del pedestal).

4. Seleccione Measure (Medir).

El instrumento ejecuta una serie de pruebas para comprobar la posición del pedestal y la calidad de la imagen. Una vez finalizadas las mediciones, se muestran los resultados. La visualización de un resultado “Pass” (Aprobado) en la parte superior de la pantalla indica que el instrumento superó la comprobación de imagen del pedestal.

5. Cuando haya terminado, seleccione End Experiment (Finalizar experimento).

Para interpretar los resultados de la comprobación de imagen del pedestal

Si la comprobación de imagen del pedestal muestra un resultado “Fail” (No aprobado), siga las instrucciones en pantalla para solucionar cualquier posible problema. Luego vuelva a realizar la comprobación de imagen del pedestal.
Si el instrumento vuelve a fallar, contáctenos.