Ajustes

La pantalla de configuración de UV visible aparece después de seleccionar la aplicación UV-Vis en la pestaña More Apps (Más aplicaciones) en la pantalla de inicio. Para mostrar los ajustes de UV visible en la pantalla de medición de UV visible, seleccione .

Configuración | Opciones disponibles | Descripción
--- | --- | ---
Denominación automática | On (activado) u Off (desactivado) | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Longitudes de onda monitoreadas | Ingrese hasta 40 longitudes de onda de entre 190 nm y 850 nm | Longitudes de onda definidas por el usuario que se medirán e informarán al momento de la ejecución. Los valores de absorbancia para las tres primeras longitudes de onda ingresadas se muestran en la pantalla de medición. Para ver los valores de absorbancia de 6 longitudes de onda monitoreadas, deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla de medición para mostrar la Tabla de datos. Para ver todas las longitudes de onda monitoreadas, mantenga presionada una fila de muestra para mostrar la pantalla Sample Details (Detalles de la muestra) (desplácese hacia arriba para mostrar los valores de absorbancia para cualquier longitud de onda adicional definida por el usuario). Nota: si se selecciona Baseline Correction (Corrección inicial), todos los valores de absorbancia mostrados son los valores corregidos.
Longitud de onda analítica | On (Activado) u Off (Desactivado) Ingrese la longitud de onda analítica en nm o use el valor predeterminado (220 nm). | Esta es la longitud de onda que utilizará el software para determinar la selección de la longitud de la trayectoria. La longitud de la trayectoria automatizada no se puede utilizar cuando la longitud de onda analítica está habilitada.
Longitud de trayectoria automatizada | On (Activado) u Off (Desactivado) (afecta únicamente las mediciones del pedestal) | Selección automatizada opcional de la longitud de la trayectoria. Permite que el software use la longitud de trayectoria del pedestal óptima (más corta) para muestras de alta concentración, a fin de ayudar a prevenir la saturación del detector (consulte Límites de detección para obtener más detalles). • Cuando se selecciona, se utiliza la longitud de trayectoria más corta cuando una longitud de onda de entre 220 nm y 850 nm tiene un valor de absorbancia equivalente a 10 mm de 12,5 o superior. Para las longitudes de onda de entre 190 nm y 219 nm, el cambio a la longitud de trayectoria más corta se produce cuando una longitud de onda en este intervalo tiene un valor de absorbancia equivalente a 10 mm de 10 o superior. • Cuando se anula la selección, la longitud de la trayectoria del pedestal se limita a 10 mm en todas las longitudes de onda. Nota: en cualquier caso, los valores de absorbancia mostrados se normalizaron a un equivalente de 10 mm de longitud de trayectoria.
Corrección inicial | On (activado) u Off (desactivado) Ingrese la longitud de onda de corrección inicial en nm o use el valor predeterminado (750 nm) | Corrección inicial opcional definida por el usuario. Se puede usar para corregir cualquier desviación causada por partículas de dispersión de luz al restar la absorbancia medida en la longitud de onda de corrección de referencia especificada de los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra. Como resultado, la absorbancia del espectro de la muestra es cero en la longitud de onda de corrección inicial especificada.