Resultados informados

Pantalla de medición de absorbancia (control local)

La pantalla de medición de absorbancia aparece inmediatamente después de seleccionar Measure (Medir) en el experimento de cinética. Esta pantalla muestra el espectro de absorbancia para cada medición, con la longitud de onda en el eje X y la absorbancia en el eje Y. Las líneas verticales indican las longitudes de onda especificadas que se deben monitorear. La lista de la derecha muestra la hora en que se realizó cada medición en cada etapa especificada (arrastre la pestaña hacia abajo y hacia arriba para ver más entradas). Cada elemento de la lista de la derecha tiene un espectro de absorbancia correspondiente a la izquierda. En la siguiente imagen, se destacan las funciones disponibles en el software de control local NanoDrop Ultra.

Nota En el caso de las mediciones tomadas con cubetas no estándar (que no sean de 10 nm), los espectros se normalizan a un equivalente de 10 mm de longitud de trayectoria.

Pantalla de medición de tasa (control local)

Para ver la pantalla de medición de tasa, deslice la pantalla de medición de absorbancia (consulte la sección anterior) a la izquierda. La pantalla de medición de tasa muestra la absorbancia de una muestra medida en cada longitud de onda definida por el usuario a lo largo del tiempo, con el tiempo en el eje X y la absorbancia en el eje Y. Las mediciones realizadas en cada longitud de onda especificada se presentan en un color único. En la esquina superior izquierda de la pantalla, aparece una clave que muestra las longitudes de onda monitoreadas y los colores asignados.

Utilice el botón deslizante junto a Show Delta Absorbance Vs Time (Mostrar absorbancia delta frente al tiempo) para mostrar el cambio en la absorbancia medida a lo largo del tiempo, donde cada punto de datos es la diferencia en la absorbancia con respecto a la medición anterior.

Tabla de datos (control local)

Para ver la tabla de datos, en control local, deslice la pantalla de medición de la tasa hacia la izquierda. Cada fila de la tabla muestra los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda definidas por el usuario en una etapa y un momento determinados. Desplácese hacia abajo para ver la información de medición que está fuera de la vista. En la siguiente imagen, se destacan las funciones disponibles.

Pantalla de medición de absorbancia (control de PC)

Para cada muestra y estándar medidos, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia visible y un resumen de los resultados. El diseño de la pantalla de medición del software de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Valores informados

La pantalla inicial que aparece después de cada medición muestra un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

Temas relacionados

• Operaciones básicas del instrumento