Volúmenes de muestra recomendados

Aplicación | Volumen de la muestra
--- | ---
Ácido nucleico (solución acuosa) | 1 μl a
Proteína purificada | 2 µl
Otras aplicaciones de proteínas como Bradford o BCA | 2 µl
Suspensiones de células microbianas | 2 µl
Fluorescencia | 2 µl

aUtilice 2 µl para muestras que contengan materiales que puedan reducir la tensión superficial, como un tensioactivo.

Para medir una muestra de microvolumen

AVISO • No use un atomizador o rociador sobre el instrumento o cerca de él, ya que los líquidos fluirán hacia el instrumento y podrían causar daños permanentes. • No use ácido fluorhídrico (HF) sobre los pedestales. Los iones de fluoruro causarán un daño permanente a los cables de fibra óptica de cuarzo.

| 1. En la pantalla de inicio del instrumento, seleccione una aplicación de una de las categorías de aplicaciones, como dsDNA (ADNbc).
| 2. Levante el brazo del instrumento y limpie los pedestales superior e inferior con una toallita de laboratorio nueva.
| 3. Mida un blanco: –Pipetee 1 a 2 µl de solución de blanco en el pedestal inferior y baje rápidamente el brazo. –Seleccione Blank (Blanco) y espere a que se complete la medición Sugerencia: si la opción Auto-Blank (Blanco automático) está activada, la medición del blanco comienza automáticamente después de bajar el brazo. –Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita de laboratorio nueva.
| 4. Mida la primera muestra: –Pipetee 1 a 2 µl de solución de muestra en el pedestal y baje rápidamente el brazo (consulte Volúmenes de muestra recomendados para obtener más información) –Inicie la medición de la muestra: –si la opción Auto-Measure (Medición automática) está activada, baje el brazo –si la opción Auto-Measure (Medición automática) está desactivada, baje el brazo y seleccione Measure (Medir) –Cuando se completa la medición de la muestra, se muestran el espectro y los valores informados.
| 5. Para medir otra muestra: –Levante el brazo. –Limpie ambos pedestales con una toallita nueva. –Cargue la siguiente muestra y baje rápidamente el brazo. –Inicie la medición de la muestra. –Espere a que se complete la medición. El nuevo espectro reemplaza al anterior en la visualización espectral y los nuevos valores informados aparecen debajo de los anteriores en la tabla. (Al medir muchas muestras, mantenga presionada el área del gráfico mientras se mueve hacia arriba o hacia abajo para ver la información de las muestras que puede estar fuera de la pantalla).
| 6. Cuando haya terminado de medir las muestras: –Seleccione End Experiment (Finalizar experimento) (consulte la imagen anterior) –Ingrese un nombre para el experimento (toque el cuadro Experiment Name [Nombre del experimento] para ver el teclado), o deje el nombre del experimento predeterminado –Seleccione Next (Siguiente).. –Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita nueva. Si ha terminado con el instrumento por el día, limpie los pedestales con H2O desionizada (consulte Limpieza de pedestales entre usuarios) Los datos adquiridos se guardan automáticamente en un experimento con el nombre ingresado. Con la configuración predeterminada, los experimentos se almacenan en una base de datos en el instrumento local según la fecha de adquisición, el nombre del experimento, la aplicación utilizada y cualquier etiqueta asignada (consulte Administrar identificadores en el instrumento).