Conectar la alimentación

|  | PRECAUCIÓN Evite el riesgo de descarga eléctrica. Cada tomacorriente de pared utilizado debe estar equipado con una conexión a tierra. La conexión a tierra debe ser un cable sin corriente conectado a tierra en el panel de distribución principal.

Conecte el cable de alimentación proporcionado a un tomacorriente de pared con conexión a tierra y luego al puerto USB-C designado en la parte posterior del instrumento. Consulte Cables eléctricos para obtener más información.