Comprobación de cubetas

Realice la prueba de comprobación de cubetas cada 6 meses para confirmar que la precisión fotométrica esté dentro de las especificaciones cuando se utilice el modo de cubeta. Este módulo solo está disponible en los instrumentos NanoDrop UltraC y NanoDrop Ultrac FL.

Suministros necesarios

• Kit de filtro de calificación de cubetas para instrumentos NanoDrop (n.° de pieza 840-257300)

• Filtro de densidad neutra de transmitancia del 10 % (a 590 nm) certificado por el NIST

• Filtro de densidad neutra de transmitancia del 50 % (a 590 nm) certificado por el NIST

Para realizar una comprobación de cubetas

1. En la pantalla de inicio, seleccione (Diagnóstico) y luego seleccione Cuvette Check (Comprobación de cubetas).

Un mensaje solicita el número de serie del kit de filtro de calificación de cubetas y los valores de absorbancia objetivo de cada filtro a 590 nm.

2. Ingrese el número de serie del kit de filtro de calificación y la absorbancia objetivo específica del lote a 590 nm para cada filtro en su respectiva casilla. Cuando utilice el software del instrumento local, seleccione Done (Listo) para cerrar la ventana del teclado numérico para cada entrada.

Esta información se puede encontrar en el certificado de calibración proporcionado con el kit de filtro de calificación de cubetas.

3. Después de ingresar todos los valores, seleccione Run (Ejecutar).

4. Asegúrese de que el soporte de cubetas esté vacío y libre de obstrucciones.

5. Sin cubetas en el soporte de cubetas, seleccione Blank (Blanco) para registrar la medición del blanco. No se necesita un filtro para el blanco.

6. Cargue el filtro de transmitancia del 50 % en el soporte de cubetas y asegúrese de que el filtro esté orientado correctamente, y luego seleccione Measure (Medir).

–La flecha grabada en el ensamblaje indica la dirección de la trayectoria
de la luz.

7. Cargue el filtro de transmitancia del 10 % en el soporte de cubetas y asegúrese de que el filtro esté orientado correctamente, y luego seleccione Measure (Medir).

8. Después de cada medición, el software mostrará el resultado del filtro medido en la tabla de resultados con una marca de verificación verde de “aprobado” o una X roja de “no aprobado”. Si ambos filtros proporcionan resultados aprobados, se mostrará un resultado general de aprobación.

Este es un ejemplo de una pantalla típica de resultados de comprobación de cubetas del software de control local NanoDrop Ultra.

9. Si uno o ambos filtros fallan, la comrpobación de cubetas también fallará. Si la comprobación de cubetas falla, repita inmediatamente la prueba.

10. Cuando haya terminado, seleccione End Experiment (Finalizar experimento). Retire los filtros restantes del soporte de cubetas.

Una vez finalizada la prueba, los resultados estarán disponibles en el historial (consulte el ejemplo a continuación). Consulte Administrar identificadores en el instrumento para obtener más información.

Para interpretar los resultados de la comprobación de cubetas

Si su instrumento no superó la comprobación de cubetas más de una vez, contáctenos.