Límites de detección

Los límites de detección y las especificaciones de reproducibilidad para las proteínas BSA purificadas y tintes que están predefinidos en el software se proporcionan aquí. El límite inferior de detección de BSA y los valores de reproducibilidad se aplican a cualquier tipo de muestra de proteína. Los límites de detección superiores dependen del límite de absorbancia superior del instrumento y los coeficientes de extinción definidos por el usuario.

Para calcular los límites de detección superiores para otros tipos de muestras de proteínas (no BSA)

Para calcular los límites de detección superiores en ng/µl, utilice la siguiente ecuación:

(límite de absorbancia superiorinstrumento/coeficiente de extinción de masamuestra) * 10

Por ejemplo, si el coeficiente de extinción de masa de la muestra a 280 nm es 6,7 para una solución al 1 % (10 mg/ml), la ecuación se ve así:

(550/6,7) * 10 = 820,9 (o ~820)

Temas relacionados

• Límites de detección para todas las aplicaciones