Resultados informados

Pantalla de medición de proteína BCA (software de control local)

Para cada muestra y estándar medidos, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia visible y un resumen de los resultados. Cuando se utiliza el software de control local NanoDrop Ultra, la curva estándar está disponible al deslizar el dedo hacia la izquierda en la pantalla de medición (o en el historial).

Nota • Se realiza una corrección inicial a 750 nm (el valor de absorbancia a 750 nm se resta de los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra). • Las mediciones de absorbancia de microvolumen y las mediciones tomadas con cubetas no estándar se normalizan a un equivalente de 10,0 mm de longitud de trayectoria.

Pantalla de medición de proteína BCA (software de control de PC)

Para cada muestra y estándar medidos, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia visible y un resumen de los resultados. El diseño de la pantalla de medición del software de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Pantalla de curva estándar de Protein BCA

La pantalla de curva estándar muestra gráficamente la relación entre los estándares medidos, la curva estándar calculada y la absorbancia medida, y la concentración calculada para una muestra seleccionada. Una línea horizontal conecta el valor de absorbancia de la muestra sobre el eje Y con la curva estándar. Una línea vertical conecta ese punto con el valor de concentración de la muestra en el eje X.

El valor R2 indica qué tan bien se ajusta la curva estándar a los puntos de datos estándar (1,0 es un ajuste óptimo; es decir, todos los puntos se ubican exactamente sobre la curva).

Cuando utilice el software de control de PC NanoDrop Ultra, seleccione Curve (Curva) para ver la curva estándar.

Valores informados

La pantalla inicial que aparece después de cada medición y la pantalla de estándares (consulte la imagen anterior) muestran un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila
de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

Temas relacionados

• Ejemplo de curva estándar

• Operaciones básicas del instrumento

• Cálculos de Protein A280