Comprobación de Acclaro Pro

Se recomienda realizar una comprobación de Acclaro Pro cada 6 meses para confirmar que la precisión de la longitud de trayectoria esté dentro de las especificaciones para las aplicaciones Acclaro Pro.

Suministros necesarios

• toallitas de laboratorio sin pelusa

• agua desionizada (H2O DI)

• pipeta de precisión calibrada (0 a 2 µl)

• Solución de verificación de rendimiento PV-1 (estándar fotométrico líquido disponible solo a través de nosotros o de un distribuidor local)

• guantes de laboratorio

Nota La solución PV-1 viene en una ampolla de uso único. Antes de abrir la ampolla, asegúrese de que la solución se mezcle por completo agitando/invirtiendo enérgicamente la ampolla. Espere hasta que la solución se acumule en el fondo de la ampolla. Si fuera necesario, golpee suavemente la ampolla con los dedos. Una vez que haya abierto la ampolla, debe usar el contenido en el lapso de una hora. Pipetee directamente desde la ampolla; no transfiera la solución.

Antes de empezar

Primero, asegúrese de que los pedestales estén debidamente acondicionados.
Para probar el acondicionamiento de los pedestales, límpielos con una toallita de laboratorio nueva y luego pipetee 1 µl de H2O desionizada en el pedestal inferior.
La gota debe “acumularse” como se muestra a continuación. Si eso no sucede, reacondicione ambos pedestales.

Para realizar la comprobación de Acclaro Pro

1. En la pantalla de inicio, seleccione el icono de diagnóstico , seguido de Acclaro Pro Check (Comprobación de Acclaro Pro). Un mensaje solicita el número de lote de PV-1 y los valores de absorbancia objetivo.

2. Ingrese el número de lote de la ampolla de PV-1 (que se encuentra en la etiqueta de la ampolla de PV-1) que se utilizará para esta prueba. Seleccione Done (Listo) al usar el control del instrumento local para cerrar el teclado.

3. Ingrese cada valor de absorbancia objetivo específico del lote de la etiqueta de la ampolla de PV-1 en su cuadro de entrada asociado. Seleccione Done (Listo) al usar el control del instrumento local para cerrar el teclado.

4. Una vez que se hayan ingresado todos los valores, seleccione Run (Ejecutar).

5. Levante el brazo del instrumento y limpie los pedestales superior e inferior con una toallita de laboratorio nueva.

6. Asegúrese de que la solución PV-1 esté bien mezclada agitando/invirtiendo vigorosamente la ampolla. Espere hasta que la solución se acumule en el fondo de la ampolla. Si fuera necesario, golpee la ampolla con los dedos.

7. Retire con cuidado la parte superior de la ampolla con un abridor de ampollas de plástico. Deseche la tapa junto con el abridor de ampollas (utilice las precauciones de seguridad adecuadas para su eliminación).

8. Pipetee 1 µl de solución PV-1 en el pedestal inferior e inicie la medición de la muestra:

•Si la opción Auto-Measure (Medición automática) está activada, baje el brazo.

•Si la opción Auto-Measure (Medición automática) está desactivada, baje el brazo y seleccione Measure (Medir).

9. Repita el paso 8 para medir la solución PV-1 cuatro veces más usando una nueva alícuota de 1 µl para cada medición y limpiando ambos pedestales después de cada medición.

Después de la quinta medición, el software muestra los resultados. Este es un ejemplo de una pantalla típica de resultados de comprobación de Acclaro Pro del software de control local NanoDrop Ultra.

10. Cuando haya terminado, seleccione End Experiment (Finalizar experimento) y limpie los pedestales con 3 a 5 µl de H2O desionizada.

Una vez finalizada la prueba, los resultados estarán disponibles en el historial (consulte el ejemplo a continuación). Consulte Administrar identificadores en el instrumento para obtener más detalles.

Para interpretar los resultados de la comprobación de Acclaro Pro

1. El resultado general de la prueba se mostrará en la parte superior de la pantalla en verde “Pass” (Aprobado) o rojo “Fail” (No aprobado).

–Si los resultados no están dentro de las especificaciones, repita el procedimiento usando alícuotas de 2 µl de PV-1.

–Si los resultados no cumplen con las especificaciones usando alícuotas de 2 µl, contáctenos.