Intervalos de medición de la aplicación

Límites de detección para todas las aplicaciones

Nota Los límites de detección basados en la absorbancia que se proporcionan en las tablas a continuación son aproximados y se aplican solo a mediciones de microvolumen; se basan en el intervalo de absorbancia fotométrica del instrumento (equivalente a 10 mm) de 0 a 550 A. Para mediciones con cubetas de longitud de trayectoria de 10 mm, el intervalo de absorbancia fotométrica es de 0 a 1,5 A.

• Límites de detección para aplicaciones basadas en absorbancia

• Límites de detección (absorbancia) para tintes fluorescentes predefinidos

• Límites de detección para aplicaciones basadas en fluorescencia