Ajustes

La pantalla Protein BCA Setup (Configuración de proteína BCA) aparece después de seleccionar la aplicación en la pestaña Proteins (Proteínas) en la pantalla de inicio. Para mostrar los ajustes de proteína BCA, en la pantalla de medición de proteína BCA, seleccione el icono de configuración .

Nota Puede editar la configuración del tipo de curva al medir estándares cambiando el cuadro de lista en la parte superior de la pantalla de medición de la aplicación. Puede modificar el valor de concentración de un estándar en la pantalla de configuración de la aplicación. Después de seleccionar Measure Samples (Medir muestras), estos ajustes no se pueden cambiar.

Configu- ración | Opciones disponibles | Descripción
--- | --- | ---
Denominación automática | On (activado) u Off (desactivado) | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Corrección inicial | On (activado) u Off (desactivado) Ingrese la longitud de onda de corrección inicial en nm o use el valor predeterminado (340 nm) | Corrección inicial opcional definida por el usuario. Cuando está habilitado, el software corrige cualquier desviación causada por partículas de dispersión de luz al restar la absorbancia medida en la longitud de onda de corrección inicial especificada a los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra. Como resultado, la absorbancia del espectro de la muestra es cero en la longitud de onda de corrección inicial especificada.
Tipo de curva |  | Especifique el tipo de ecuación utilizada para crear la curva estándar a partir de los valores de concentración estándar. Opciones disponibles: –Linear (Lineal): dibuja la línea de mínimos cuadrados lineal a través de todos los estándares medidos (requiere la medición de referencia y al menos un estándar) –Interpolation (Interpolación): dibuja una serie de líneas rectas para conectar todos los estándares medidos (requiere una medición de referencia y al menos un estándar) –2nd order polynomial (Polinomio de segundo orden): dibuja el polinomio de mínimos cuadrados de 2.o orden usando todos los estándares medidos (requiere medición de referencia y al menos dos estándares) –3rd order polynomial (Polinomio de tercer orden): dibuja el polinomio de mínimos cuadrados de 3.er orden usando todos los estándares medidos (requiere medición de referencia y al menos tres estándares)
Réplicas |  | Ingrese el número de mediciones de la referencia o del mismo estándar o muestra que se promedian para obtener el valor de concentración asociado. Nota: la configuración de réplicas no se puede cambiar después de medir el primer estándar.
Estándares |  | Ingrese el valor de concentración real de cada estándar. Nota: los valores de concentración se pueden ingresar en cualquier orden, pero los estándares deben medirse en el orden en que se ingresaron. Si también desea utilizar estándares medidos previamente, seleccione Load Standards (Cargar estándares).