Complete un ciclo de blanco

Complete un ciclo de blanco para verificar lo siguiente:

• el instrumento funciona normalmente (con inicio plano)

• los pedestales están limpios (es decir, no hay material de muestra seco en los pedestales)

• contribución de absorbancia de la solución amortiguadora que planea usar para los análisis de muestras

Suministros necesarios

• toallitas de laboratorio sin pelusa

• pipeta de precisión calibrada de 0 a 2 µl (puntas de baja retención)

• solución amortiguadora para evaluación

Para completar un ciclo de blanco

AVISO • No use un atomizador o rociador sobre el instrumento o cerca de él, ya que los líquidos fluirán hacia el instrumento y podrían causar daños permanentes. • No use ácido fluorhídrico (HF) sobre los pedestales. Los iones de fluoruro causarán un daño permanente a los cables de fibra óptica de cuarzo.

1. En la pantalla de inicio, seleccione una aplicación y guarde los ajustes. 2. Levante el brazo del instrumento y limpie los pedestales superior e inferior con una toallita de laboratorio nueva. 3. Mida un blanco de agua: –Pipetee exactamente 1 µl de agua desionizada (H2O DI) sobre el pedestal inferior y baje el brazo. –Seleccione Blank (Blanco) y espere a que se complete la medición. –Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita de laboratorio nueva. 4. Mida la solución amortiguadora: –Pipetee 1 a 2 µl de solución de blanco en el pedestal inferior y baje el brazo. –Inicie la medición de la muestra: –si la opción Auto-Measure (Medición automática) está activada, baje el brazo –si la opción Auto-Measure (Medición automática) está desactivada, baje el brazo y seleccione Measure (Medir) –Espere a que se complete la medición. El espectro resultante no debe variar más de 0,02 A (o 0,04 según la aplicación utilizada) con respecto al inicio en la longitud de onda de análisis. Si su espectro no cumple con estos criterios, repita los pasos 2 a 4. Si el espectro aún está fuera de las especificaciones, consulte Soluciones para problemas de blanco. 5. Cuando haya terminado con el ciclo de blanco, seleccione End Experiment (Finalizar experimento). 6. Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita nueva. |