Limpieza de los pedestales

Para evitar el arrastre y la contaminación cruzada, limpie los pedestales antes de la primera medición del blanco o de la muestra, y al final de cada medición. Es posible que se requiera limpieza (consulte a continuación) o reacondicionamiento adicional para el mantenimiento periódico.

Nota • No use ácido fluorhídrico (HF) sobre los pedestales. Los iones de fluoruro causarán un daño permanente a los cables de fibra óptica de cuarzo. • Para evitar daños por derrames, mantenga los envases de líquidos alejados del instrumento. • No use un atomizador o rociador sobre el instrumento o cerca de él, ya que los líquidos fluirán hacia el instrumento y podrían causar daños permanentes. • No intente retirar el diafragma alrededor del pedestal inferior, ya que está fijado al instrumento. • No permita el contacto de HCl, alcohol, lejía, acetona u otro solvente con el diafragma durante más de un minuto, ya que se podrían aflojar los sellos. Si el diafragma se afloja, contáctenos.

Nota Las soluciones que contienen detergente o alcohol isopropílico pueden estropear el acondicionamiento de los pedestales. Si estos son necesarios para los análisis de muestras, continúe inmediatamente con 3 a 5 µl de H2O desionizada.

Suministros necesarios • toallitas de laboratorio sin pelusa • agua desionizada (H2O DI) • para una limpieza a fondo: kit PR-1 o HCl 0,5 M Para limpiar los pedestales entre mediciones Levante el brazo del instrumento y limpie los pedestales superior e inferior con una toallita de laboratorio nueva. Para limpiar los pedestales entre usuarios 1. Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita de laboratorio nueva. 2. Pipetee de 3 a 5 µl de H2O desionizada en el pedestal inferior. 3. Baje el brazo y espere de 2 a 3 minutos. 4. Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita nueva. Sugerencia: Cuando se requiera una limpieza a fondo (por ejemplo, para eliminar restos de muestras secas en los pedestales), limpie y reacondicione los pedestales utilizando el compuesto PR-1. Si no tiene PR-1, también puede sustituir HCl 0,5 M por H2O desionizada en el procedimiento anterior y siga con 3 µl de H2O desionizada. |