Verificación del rendimiento

Se recomienda realizar una verificación del rendimiento cada 6 meses para confirmar la precisión de la longitud de trayectoria dentro de las especificaciones.

Suministros necesarios

• toallitas de laboratorio sin pelusa

• agua desionizada (H2O DI)

• pipeta de precisión calibrada (0 a 2 µl)

• solución de verificación del rendimiento PV-1 (estándar fotométrico líquido disponible soloa través de nosotros o de un distribuidor local)

• guantes de laboratorio

Nota La solución PV-1 viene en una ampolla de uso único. Antes de abrir la ampolla, asegúrese de que la solución se mezcle por completo agitando/invirtiendo enérgicamente la ampolla. Espere hasta que la solución se acumule en el fondo de la ampolla. Si fuera necesario, golpee suavemente la ampolla con los dedos. Una vez que haya abierto la ampolla, debe usar el contenido en el lapso de una hora. Pipetee directamente desde la ampolla; no transfiera la solución.

Antes de empezar

Primero, asegúrese de que los pedestales estén debidamente acondicionados. Para probar el acondicionamiento de los pedestales, límpielos con una toallita de laboratorio nueva y luego pipetee 1 µl de H2O desionizada en el pedestal inferior. La gota debe “acumularse” como se muestra a continuación. Si eso no sucede, reacondicione ambos pedestales.

Para realizar una verificación de rendimiento

1. En la pantalla de inicio, seleccione el icono de diagnóstico , seguido de Performance Verification (Verificación de rendimiento).

Un mensaje solicita el número de lote de PV-1 y los valores de absorbancia objetivo.

2. Ingrese el número de lote de la ampolla de PV-1 (que se encuentra en la etiqueta de la ampolla de PV-1) que se utilizará para esta prueba. Seleccione Done (Listo) al usar el control del instrumento local para cerrar el teclado.

3. Ingrese cada valor de absorbancia objetivo específico del lote de la etiqueta de la ampolla de PV-1 en su cuadro de entrada asociado y luego seleccione Done (Listo).

4. Una vez que se hayan ingresado todos los valores, seleccione Run (Ejecutar).

5. Levante el brazo del instrumento y limpie los pedestales superior e inferior con una toallita de laboratorio nueva.

6. Pipetee 1 µl de H2O desionizada en el pedestal inferior, baje el brazo y seleccione Blank (Blanco).

7. Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita nueva.

8. Asegúrese de que la solución PV-1 esté bien mezclada agitando/invirtiendo vigorosamente la ampolla. Espere hasta que la solución se acumule en el fondo de la ampolla. Si fuera necesario, golpee la ampolla con los dedos.

9. Retire con cuidado la parte superior de la ampolla con un abridor de ampollas de plástico. Deseche la tapa junto con el abridor de ampollas (utilice las precauciones de seguridad adecuadas para su eliminación).

10. Pipetee 1 µl de solución PV-1 en el pedestal inferior e inicie la medición de la muestra:

•Si la opción Auto-Measure (Medición automática) está activada, baje el brazo

•Si la opción Auto-Measure (Medición automática) está desactivada, baje el brazo y seleccione Measure (Medir).

Después de la medición, el software muestra los resultados. Aquí hay un ejemplo de la pantalla de resultados de la verificación del rendimiento.

11. Repita el step 10 para medir la solución PV-1 nueve veces más usando una nueva alícuota de 1 µl para cada medición y limpiando ambos pedestales después de cada medición. Después de cada medición, se agrega un nuevo resultado de muestra a la pantalla.

Después de la décima medición, se mostrará un mensaje con el resultado general de la verificación del rendimiento. A continuación, se muestra un ejemplo de lo que se vería después de completar correctamente una prueba. Seleccione OK (Aceptar) para ver un resumen más detallado de los resultados.

Deslice la pantalla hacia la izquierda para ver un resumen de los resultados de las 10 muestras.

Deslice el dedo hacia la izquierda nuevamente para ver detalles adicionales de la medición, junto con el resultado de la prueba general.

12. Cuando haya terminado, seleccione End Experiment (Finalizar experimento) y limpie los pedestales con 3 a 5 µl de H2O desionizada.

Una vez completada la prueba, los resultados estarán disponibles en el historial (consulte el ejemplo a continuación). Consulte Administrar identificadores en el instrumento para obtener más información.

Para interpretar los resultados de la verificación de rendimiento

El resultado general de la prueba se mostrará en la parte superior de la pantalla como verde “Pass” (Aprobado)/naranja “Conditional Pass” (Aprobado condicional)/rojo “Fail” (No aprobado).

• Si los resultados no están dentro de las especificaciones, repita el procedimiento usando alícuotas de 2 µl de PV-1.

• Si los resultados no cumplen con las especificaciones usando alícuotas de 2 µl, contáctenos.

• Un “aprobado condicional” significa que el instrumento funciona ligeramente fuera de nuestras especificaciones de fábrica, pero sin fallas. Con un “aprobado condicional”, se deja en manos del usuario final determinar si esos resultados son aceptables para los fines previstos.