Mejores prácticas para mediciones de microvolumen

Pedestales de limpieza para el funcionamiento diario • Antes de la primera medición, limpie ambos pedestales con una toallita de laboratorio nueva. • Complete un ciclo de blanco para verificar que los pedestales estén limpios. • Después de cada medición, limpie ambos pedestales con una toallita nueva para evitar el arrastre. • Después de cada conjunto de mediciones, limpie los pedestales con H2O desionizada (consulte Limpieza de pedestales entre cada usuario) • Reacondicione los pedestales periódicamente para mantener sus propiedades hidróbobas. |

Pipeteo de muestras • Use los volúmenes de muestra recomendados para garantizar la formación adecuada de la columna líquida. • Utilice una pipeta de precisión calibrada (intervalo de volumen de 0 a 2 µl) con puntas de precisión de baja retención y ajuste correcto para aplicar el material de muestra al instrumento y realizar la medición. Si utiliza una pipeta de baja precisión (0 a 10 µl), use volúmenes de muestra de 2 µl. • No se recomiendan las puntas con filtro, ya que las partículas del filtro pueden afectar las mediciones de absorbancia a 230 nm. • Utilice una punta nueva para cada blanco y alícuota de muestra. • Utilice una nueva alícuota de muestra para cada medición. • Cuando se complete la medición, abra el brazo de muestreo y limpie las muestras de los pedestales superior e inferior con una toallita de laboratorio suave. • Si se utilizan disolventes, asegúrese de que sean compatibles con los pedestales. (consulte “Disolventes compatibles” en Materiales peligrosos). |