Reacondicionamiento de los pedestales

Las superficies del pedestal pueden perder sus propiedades “acondicionadas” con el tiempo, especialmente después de mediciones con alcohol isopropílico o soluciones que contengan tensioactivos o detergentes, como el reactivo de Bradford. Un pedestal no acondicionado hace que las gotas del pedestal inferior se “aplanen”, lo que impide la formación adecuada de la columna líquida cuando se baja el brazo. El espectro resultante puede tener un aspecto “áspero” o “irregular”.

Si las muestras se aplanan en el pedestal (en lugar de “acumularse” o formar una gota redondeada) o la columna líquida se rompe durante una medición, reacondicione los pedestales.

Pedestal no acondicionado (la gota se aplana) | Pedestal acondicionado correctamente (las gotas se acumulan)

Suministros necesarios

• toallitas de laboratorio sin pelusa

• kit de reacondicionamiento de pedestal PR-1 (disponible a través de nosotros o de un distribuidor local)

• pipeta de precisión calibrada (0 a 2 µl)

• aire comprimido

Para reacondicionar los pedestales

| 1. Abra el envase del compuesto PR-1 y utilice el aplicador proporcionado para extraer una cantidad del compuesto del tamaño de una cabeza de alfiler. 2. Aplique una capa delgada y uniforme de compuesto de reacondicionamiento sobre la superficie del pedestal superior e inferior. Espere 30 segundos para que el compuesto PR-1 se seque.
| 3. Doble una toallita de laboratorio limpia en cuartos y utilícela para pulir vigorosamente la superficie de cada pedestal. Aviso: sostenga el brazo del instrumento con una mano mientras pule el pedestal superior para evitar dañar el brazo. Sugerencia: el residuo negro en la toallita es normal. 4. Repita el paso 3 con una nueva toallita doblada hasta que se eliminen todos los residuos y los pedestales queden limpios. 5. Utilice aire comprimido para eliminar cualquier residuo de papel de los pedestales.
| 6. Pipetee 1 µl de H2O desionizada en el pedestal inferior. El H2O desionizada debe “acumularse” o formar una gota redondeada.

Sugerencia El compuesto de reacondicionamiento de pedestales PR-1 es la forma más fácil de reacondicionar los pedestales. Si no tiene un kit PR-1, siga estos pasos: 1. Levante el brazo del instrumento y pipetee 3 µl de HCl 0,5 M en el pedestal inferior. 2. Baje el brazo y espere de 2 a 3 minutos. 3. Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita de laboratorio nueva. 4. Pipetee 3 µl de H2O desionizada en el pedestal inferior. 5. Baje el brazo y espere de 2 a 3 minutos. 6. Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita nueva. AVISO: sostenga el brazo del instrumento con una mano mientras pule el pedestal superior, para evitar dañar el brazo. 7. Doble una toallita de laboratorio limpia en cuartos y utilícela para pulir vigorosamente la superficie de cada pedestal al menos 50 veces. 8. Utilice aire comprimido para eliminar cualquier residuo de papel de los pedestales.