Mejores prácticas para mediciones en cubetas

• El brazo del instrumento puede estar hacia arriba o hacia abajo para las mediciones en cubetas. • Use cubetas de 10 mm, 5 mm, 2 mm o 1 mm. • Limpie y seque cada cubeta después de cada medición. • Utilice cubetas que no tengan rayones y evite las huellas dactilares, ya que pueden afectar los resultados. • Utilice cubetas de cuarzo o cubetas de plástico de grado UV para medir muestras con longitudes de onda de análisis en el rango UV (<340 nm). • Las cubetas micro, semimicro y ultramicro deben estar enmascaradas. • Llene las cubetas con suficiente solución de blanco o de muestra para cubrir la trayectoria óptica del instrumento (el haz de muestra de 2 mm está 8,5 mm por encima del fondo de la cubeta). • Levante el brazo del instrumento y asegúrese de que el soporte de cubetas esté libre de residuos. • Al insertar cubetas de cuarzo o de plástico enmascaradas, alinee el paso de luz de la cubeta con el paso de luz del instrumento. |

Para medir una muestra usando una cubeta

AVISO • Para evitar daños por derrames, mantenga los envases de líquidos alejados del instrumento. • No use un atomizador o rociador sobre el instrumento o cerca de él, ya que los líquidos fluirán hacia el instrumento y podrían causar daños permanentes.

| 1. Abra una de las aplicaciones y seleccione Save (Guardar). 2. El menú desplegable mostrará de forma predeterminada la selección de Pedestal. Abra el menú desplegable y seleccione Cuvette (Cubeta) para cambiar al modo de cubeta. El menú desplegable debe cerrarse para que el cambio se aplique.
| 3. Especifique las opciones de cubetas: –Configure Pathlength (Longitud de trayectoria) en la longitud de trayectoria (ancho) de la cubeta (consulte al fabricante de la cubeta para conocer las especificaciones) –Configure la velocidad de agitación y el calentador si lo desea. –Seleccione cualquier lugar fuera del cuadro para cerrar la ventana
| 4. Mida un blanco: –Llene una cubeta limpia y seca con suficiente solución de blanco para cubrir la trayectoria óptica del instrumento –Levante el brazo del instrumento e inserte la cubeta de blanco en el soporte de la cubeta, asegurándose de alinear la trayectoria de luz de la cubeta con la trayectoria de luz del instrumento –Seleccione Blank (Blanco) y espere a que se complete la medición
| 5. Mida una muestra: –Llene la cubeta limpia hasta la misma altura con la solución de muestra. –Reemplace la cubeta de blanco por la cubeta de muestra, y asegúrese de alinear las trayectorias de luz. –Seleccione Measure (Medir). –Espere a que se complete la medición. –Retire la cubeta. –Limpie la cubeta de acuerdo con las especificaciones del fabricante.