Límites de detección (absorbancia) para tintes fluorescentes predefinidos

Tipo de muestra | Límite de detección inferior | Límite de detección superior a | Reproducibilidad típica b
--- | --- | --- | ---
Cy3, Cy3.5, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 660 | 0,2 pmol/µl (pedestal) | 100 pmol/µl (pedestal) | ±0,20 pmol/µl para concentraciones de muestra entre 0,20 y 4,0 pmol/µl; ±2 % para muestras >4,0 pmol/µl
Cy5, Cy5.5, Alexa Fluor 647 | 0,12 pmol/µl (pedestal) | 60 pmol/µl (pedestal) | ±0,12 pmol/µl para concentraciones de muestra de entre 0,12 y 2,4 pmol/µl; ±2 % para muestras >2,4 pmol/µl
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 | 0,4 pmol/µl (pedestal) | 215 pmol/µl (pedestal) | ±0,40 pmol/µl para concentraciones de muestra entre 0,40 y 8,0 pmol/µl; ±2 % para muestras >8,0 pmol/µl
Alexa Fluor 546 | 0,3 pmol/µl (pedestal) | 145 pmol/µl (pedestal) | ±0,30 pmol/µl para concentraciones de muestra entre 0,30 y 6,0 pmol/µl; ±2 % para muestras >6,0 pmol/µl

aLos valores son aproximados. bBasado en cinco réplicas (DE = ng/µl; CV = %).