Precauciones operativas

|  | PRECAUCIÓN No retire la cubierta del instrumento. Al retirar la cubierta, el operador se expone a bordes afilados y cables de fibra óptica delicados. La garantía del instrumento quedará anulada si se retira la cubierta.

Los espectrofotómetros y fluorómetros NanoDrop Ultra están diseñados para funcionar en interiores en un entorno que cumpla con nuestras especificaciones. Para obtener más información, consulte la guía de preparación de la ubicación correspondiente a su instrumento.

Siga estas precauciones para evitar dañar el espectrofotómetro y fluorómetro NanoDrop durante el uso:

• Utilice un cable de alimentación con conexión a tierra adecuado para el suministro eléctrico. Si el cable de alimentación suministrado es incompatible o se daña, contáctenos.

• No retire la cubierta del instrumento.

• La pantalla LCD utiliza vidrio templado químico con tratamiento térmico y es resistente y difícil de romper. Sin embargo, si la pantalla se agrieta o se rompe, comuníquese con nosotros para reemplazarla.

• Utilice disolventes que sean compatibles con el instrumento (consulte Materiales peligrosos)

• No use ácido fluorhídrico (HF) sobre los pedestales. Los iones de fluoruro causarán un daño permanente a los cables de fibra óptica de cuarzo.

• Para evitar daños por derrames, mantenga los envases de líquidos alejados del instrumento.

• No use un atomizador o rociador sobre el instrumento o cerca de él, ya que los líquidos fluirán hacia el instrumento y podrían causar daños permanentes.

• No intente retirar el diafragma alrededor del pedestal inferior, ya que está fijado al instrumento.

• No permita el contacto de HCl, alcohol, lejía, acetona u otro solvente con el diafragma durante más de un minuto, ya que se podrían aflojar los sellos. Si el diafragma se afloja, contáctenos.