Resultados informados

Pantalla de medición de micromatrices (control local)

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia y un resumen de los resultados. A continuación, se muestra un ejemplo de la pantalla de medición del software de control local NanoDrop Ultra:

Nota • Se realiza una corrección inicial a 850 nm (el valor de absorbancia a 850 nm se resta de los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra). • Las mediciones de absorbancia de microvolumen y las mediciones tomadas con cubetas no estándar se normalizan a un equivalente de 10,0 mm de longitud de trayectoria.

Pantalla de medición de micromatrices (control de PC)

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia
y un resumen de los resultados. El diseño de la pantalla de medición del software de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Valores informados

La pantalla inicial que aparece después de cada medición (consulte la imagen anterior) muestra un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

• N.° (número de muestra)

• Fecha (fecha y hora en que se tomó la medición de la muestra)

• Nombre de la muestra

• Concentración de ácido nucleico

• A260

• A260/A280

• A280

• Absorbancia del tinte 1/tinte 2

• Concentración del tinte 1/tinte 2

• Nombre del tinte 1/tinte 2

• Tipo de muestra

• Corrección del análisis

• Factor

• Secuencia de oligonucleótido

• Ubicación

• Longitud de onda monitoreada

• Longitud de trayectoria utilizada

• Agitador

• Calentador

• Temperatura medida

• Temperatura objetivo