Ajustes

La pantalla Protein & Labels Setup (Configuración de proteínas y etiquetas) aparece después de seleccionar la aplicación en la pestaña Proteins (Proteínas) en la pantalla de inicio. Para mostrar los ajustes de Proteins & Labels (Proteínas y etiquetas) en la pantalla de medición Proteins & Labels (Proteínas y etiquetas), seleccione .

Configu- ración | Opciones disponibles | Coeficiente de ext. de masa (l/g-cm) | Descripción
--- | --- | --- | ---
Tipo de muestra a | 1 abs. = 1 mg/ml BSA IgG Lisozima Otra proteína (e + PM) Otra proteína (e1 %) | Referencia general 6,7 13,7 26,4 coeficiente de extinción molar ingresado por el usuario/ Peso molecular Coeficiente de extinción de masa ingresado por el usuario | Seleccione Sample type (Tipo de muestra) para obtener una descripción detallada de cada configuración disponible. Cada tipo de muestra aplica un coeficiente de extinción único a los cálculos de proteínas. Si se conoce el coeficiente de extinción de la muestra, elija la opción e + PM (molar) o e1 % (masa) e ingrese el valor. De lo contrario, calcule el coeficiente de extinción o elija la opción que mejor se adapte a la solución de muestra. Si solo necesita una estimación aproximada de la concentración de proteínas y se desconoce el coeficiente de extinción de la muestra, seleccione la opción de tipo de muestra 1 abs.=1 mg/ml. Sugerencia: idealmente, el coeficiente de extinción debe determinarse empíricamente utilizando una solución de la proteína del estudio con una concentración conocida utilizando la misma solución amortiguadora.
Corrección del análisis b | On (Activado) u Off (Desactivado) Ingrese la longitud de onda de corrección inicial en nm o use el valor predeterminado (340 nm). | No corresponde. | Corrige cualquier desviación en la medición de absorbancia causada por partículas de dispersión de luz, al restar el valor de absorbancia en la longitud de onda de corrección de análisis especificada al valor de absorbancia en la longitud de onda del análisis. El valor corregido se utiliza para calcular la concentración de la muestra. Sugerencia: si la muestra tiene una modificación que absorbe luz a 340 nm, seleccione una longitud de onda de corrección diferente o desactive la corrección del análisis.
Denomina- ción automática | On (Activado) u Off (Desactivado) | No corresponde. | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Tipo de tinte 1/tinte 2 c | Cy3, 5, 3,5 o 5,5, Alexa Fluor 488, 546, 555, 594, 647 o 660 | Consulte Editor de tinte/cromóforo para conocer los valores específicos para cada tinte | Seleccione el tinte predefinido utilizado para etiquetar el material de muestra o uno que se haya agregado usando el editor de tinte/cromóforo.
Unidad de tinte 1/ tinte 2 | picomoles/microlitro (pmol/µl), micromoles (uM) o milimoles (mM) | no corresponde | Seleccione la unidad para informar las concentraciones de tinte.
Corrección de tinte con pendiente d | On (Activado) u Off (Desactivado) |  | Corrige las mediciones de absorbancia del tinte para cualquier desviación causada por partículas de dispersión de luz al restar el valor de absorbancia de una línea base con pendiente de 400 nm a 850 nm al valor de absorbancia en la longitud de onda de análisis del tinte.

aPara agregar o editar una proteína personalizada, use Protein Editor (Editor de proteínas). bLa corrección del análisis afecta únicamente el cálculo de la concentración de proteínas. cPara agregar un tinte personalizado o editar la lista de tintes disponibles, use el Dye/Chromophore Editor (Editor de tintes/cromóforos). dLa corrección del tinte con pendiente afecta únicamente los cálculos de la concentración del tinte.

Temas relacionados

• Ajustes del instrumento

• Editor de proteínas

• Editor de tintes/cromóforos