Comprobación de intensidad

Se recomienda realizar una comprobación de intensidad cada 6 meses para verificar el funcionamiento de los componentes internos del instrumento. La prueba mide la intensidad de la luz de la fuente de xenón a través del instrumento para verificar que el rendimiento, la precisión de la longitud de onda y el sesgo estén dentro de las especificaciones. La prueba se realiza automáticamente utilizando las trayectorias ópticas del pedestal y la cubeta.

Suministros necesarios

• toallitas de laboratorio sin pelusa

Para realizar la comprobación de intensidad

1. Levante el brazo del instrumento y limpie los pedestales superior e inferior con una toallita de laboratorio nueva.

2. Retire cualquier cubeta del soporte de cubetas.

3. Baje el brazo.

4. En la pantalla de inicio, seleccione el icono de diagnóstico, , seguido de Intensity Check (Comprobación de intensidad).

5. Al usar NanoDrop Ultrac o NanoDrop Ultrac FL, seleccione qué vía analizar.

–Use el menú desplegable en la parte superior de la pantalla para seleccionar Pedestal o Cubeta.

6. Toque o seleccione Measure (Medir) y espere a que se complete la medición.

Este es un ejemplo de una pantalla típica de resultados de comprobación de intensidad del software de control local NanoDrop Ultra.

7. Para volver a realizar la comprobación de intensidad, seleccione Measure (Medir).

8. Cuando haya terminado, seleccione End Experiment (Finalizar experimento).

Una vez completada la prueba, los resultados estarán disponibles en el historial (consulte el ejemplo a continuación). Consulte Administrar identificadores en el instrumento para obtener más información.

Para interpretar los resultados de la comprobación de intensidad

Si uno de estos indicadores:

• UV

• Visible

• Bias (Polarización)

tiene un signo de exclamación naranja adyacente en lugar de las marcas de verificación verdes que se muestran arriba, limpie los pedestales con agua desionizada y luego repita la comprobación de intensidad. Al usar el software de control de PC, la columna de estado en la tabla de resultados mostrará “Pass” (Aprobado) o “Fail” (No aprobado) para cada criterio, y la columna al lado mostrará los detalles aplicables.

Si aparece un signo de exclamación naranja junto al indicador Bias (Polarización) o el estado está marcado como no aprobado, asegúrese de que la sala esté dentro de las especificaciones de temperatura del instrumento.

Si la comprobación de intensidad falla nuevamente, contáctenos.