Cronograma de mantenimiento

Mantenimiento diario • Limpie los pedestales con agua desionizada Mantenimiento periódico • Limpieza de la pantalla táctil • Limpieza y reacondicionamiento de los pedestales Cada 6 meses • Limpieza y reacondicionamiento de los pedestales • Realice la Intensity Check (Comprobación de intensidad). • Realice una Performance Verification (Verificación de rendimiento). • Realice una Pedestal Image Check (Comprobación de la imagen del pedestal). • Realice una Comprobación de cubetas • Realice una Comprobación del rendimiento de la fluorescencia • Realice una Comprobación de Acclaro Pro • Exportar registros Si experimenta un problema con el sistema, consulte la información de resolución de problemas. Si el problema persiste, comuníquese con nosotros. Si reside fuera de EE. UU. y Canadá, comuníquese con su distribuidor local. Si su instrumento requiere mantenimiento o reparación, contáctenos o comuníquese con su distribuidor local. |