Cables eléctricos

Asegúrese de usar un cable de alimentación con conexión a tierra adecuado para el suministro eléctrico. Si el cable de alimentación recibido no es apropiado para el sistema eléctrico de su ubicación, o si el cable de alimentación se daña, contáctenos.

Accesorios de acondicionamiento de las líneas eléctricas

Un sistema de alimentación ininterrumpida reduce la probabilidad de que se apague el sistema si se corta la luz en alguna parte del edificio. Los acondicionadores de línea eléctrica (que protegen su servicio contra caídas, sobretensiones u otras perturbaciones en la línea) también están disponibles en los EE. UU. para el funcionamiento con 120 voltios. Los acondicionadores de línea para 220 voltios se pueden comprar localmente. Comuníquese con el soporte técnico para obtener información sobre acondicionadores de energía y sistemas de alimentación ininterrumpida.

Especificaciones del servicio eléctrico

La siguiente tabla enumera las especificaciones para el servicio eléctrico. Comuníquese con nuestro representante de servicio de su área si tiene preguntas sobre los requisitos.

Requisitos | Especificaciones
--- | ---
Corriente de entrada | 5,0 A (máx.)
Tensión de entrada | 100 a 240 V CA
Frecuencia de la línea | 50 a 60 Hz
Alteraciones de la línea | Las caídas, sobretensiones u otras alteraciones de la línea no deben exceder el 10 % del voltaje de entrada (incluso durante medio ciclo).
Ruido | <2 V (modo común) <20 V (modo normal)

Consumo de energía

En general, debe haber disponible un 50 % más de energía de la que normalmente usa todo el sistema (incluidos los accesorios). A continuación, se muestran las especificaciones máximas de consumo de energía y disipación de calor para el espectrómetro, el fluorómetro y los accesorios. Los valores son aproximados.

Artículo | Consumo de energía | Disipación máx. de calor
--- | --- | ---
instrumento | 60 W | 205 Btu/h

Avisos de la FCC/IC

Este sistema cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC y la norma ICES-003 de Industry Canada para un sistema de Clase A. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que se detallan a continuación:

1. Este sistema no puede causar interferencia nociva.

2. Este sistema debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencia de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar medidas adecuadas.