Fluorímetro

Elija la fuente de luz de excitación (LED azul o LED rojo) mientras lee la fluorescencia en los canales de emisión verde y rojo lejano (para el LED azul) o solo en el canal de emisión rojo lejano (para el LED rojo). Esta aplicación solo está disponible para su uso con NanoDrop Ultra FL y NanoDrop Ultrac FL, y no es compatible con el modo de cubeta estándar. Medición de muestras marcadas con fluoróforo Resultados informados Ajustes Límites de detección |