Ajustes

La pantalla de configuración de fluorescencia de ADNbc o ARN aparece después de seleccionar la aplicación correspondiente en la pestaña Fluorescence (Fluorescencia) en la pantalla de inicio.

Para mostrar la configuración de fluorescencia de ADNbc o fluorescencia de ARN en la pantalla de medición respectiva, seleccione el icono de configuración .

Configuración | Descripción
--- | ---
Denominación automática | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Estándares | Esta configuración no se puede ajustar; todos los ensayos actuales requieren el uso de 2 estándares para generar la curva estándar.
Réplicas | Ajuste la cantidad de mediciones del mismo estándar que se promedian para producir su valor RFU asociado. Se pueden utilizar hasta 5 mediciones replicadas. Nota: la configuración de réplicas no se puede cambiar después de haber medido el primer estándar.
Volumen de muestra sobre reacción | Seleccione en el menú desplegable de opciones disponibles aquella que refleje la cantidad de la muestra en comparación con el volumen total de reacción. Cada ensayo tiene 2 opciones disponibles para seleccionar. Consulte el protocolo del ensayo para obtener más detalles sobre qué opción seleccionar.