Requisitos eléctricos y seguridad

La energía suministrada al sistema debe provenir de fuentes dedicadas e ininterrumpidas. La energía debe estar libre de caídas de voltaje, picos transitorios, cambios de frecuencia y otras alteraciones de la línea que perjudiquen el rendimiento confiable.

Si sospecha que hay problemas de calidad eléctrica en su ubicación o si su sistema se instalará en un entorno industrial pesado, le recomendamos que realice una auditoría de calidad eléctrica antes de la instalación. Comuníquese con nosotros o con la autoridad eléctrica local para obtener más información.

|  | PRECAUCIÓN Evite el riesgo de descarga eléctrica. • Solo una persona calificada que utilice el dispositivo de medición apropiado deberá verificar el voltaje, la corriente y la frecuencia de la línea. • Solo nuestros representantes de servicio capacitados y certificados deben intentar reparar un componente que incluya este símbolo. • Si la cubierta protectora de un componente del sistema parece dañada, apague el sistema y asegúrelo contra operaciones no deseadas. Siempre examine la cubierta protectora para detectar tensiones de transporte después del envío. • Incluso después de que este instrumento se haya desconectado de todas las fuentes de voltaje, los condensadores pueden permanecer cargados durante un máximo de 30 segundos y pueden causar una descarga eléctrica. • Evite el derrame de líquido por encima o entre las superficies por las que pueda ingresar en el instrumento. • No intente retirar la cubierta del instrumento.

Conexión a tierra

|  | PRECAUCIÓN Evite el riesgo de descarga eléctrica. Cada tomacorriente de pared utilizado debe estar equipado con una conexión a tierra. La conexión a tierra debe ser un cable sin corriente conectado a tierra en el panel de distribución principal.