Ajustes de la cubeta

Seleccione el modo de muestreo de la cubeta. Cuando se selecciona esa función, estas opciones adicionales están disponibles:

Pathlength (Longitud de trayectoria): ingrese la longitud de trayectoria (ancho) de la cubeta antes de tomar mediciones de blanco o de muestra con cubetas (consulte al fabricante de la cubeta para conocer las especificaciones
de la cubeta)

Stir Speed (Velocidad de agitación): si usa agitación automática, deje caer la microesfera de agitación en la cubeta de muestra y configure la velocidad de agitación (los niveles 1 a 9 corresponden al intervalo de 10 r. p. m. a 850 r. p. m.con rampa controlada desde cero)

Heat cuvette to 37 °C (Calentar la cubeta a 37 °C): seleccione esta opción si las cubetas de muestra requieren calentamiento. El calentador de cubetas aumenta de temperatura ambiente a 37 °C a una velocidad de 5 °C/minuto.