Cálculos

Se utiliza un algoritmo de ajuste de curva que requiere dos estándares para el cálculo de datos de concentración. Los ensayos de fluorescencia de ADNbc y ARN NanoDrop Ultra utilizan un gráfico de Hill modificado para generar datos de concentración basados en la relación entre los dos estándares utilizados.

Valores medidos |  | RFU de la muestra. La RFU de la muestra se refiere a la medición de unidades relativas de fluorescencia de la muestra dada, que cuantifica la intensidad de fluorescencia emitida por la muestra. RFU n.° 1. Las unidades relativas de fluorescencia medidas a partir de la primera réplica estándar. RFU n.° 2. Las unidades relativas de fluorescencia medidas a partir de la segunda réplica estándar. RFU n.° 3. Las unidades relativas de fluorescencia medidas a partir de la tercera réplica estándar. RFU n.° 4. Las unidades relativas de fluorescencia medidas a partir de la cuarta réplica estándar. RFU n.° 5. Las unidades relativas de fluorescencia medidas a partir de la quinta réplica estándar.
Valores informados |  | Concentración de ácido nucleico. Informado en la unidad seleccionada (es decir, ng/µl, µg/ul o µg/ml). La RFU de la muestra se utiliza para extrapolar la concentración de la muestra a partir de una curva estándar (diagrama de Hill modificado). Concentración de ácido nucleico original. La concentración medida y el factor de dilución se utilizan para calcular la concentración de la muestra original antes de agregarla al ensayo. Factor de dilución. Relación entre el volumen de la muestra original y el volumen total en el tubo de ensayo. RFU promedio estándar. Promedio de las RFU medidas para todas las mediciones replicadas de un estándar. N.° de réplicas. Cantidad de mediciones replicadas de cada estándar. LED. Fuente de luz utilizada durante la medición.