Ajustes

Estos ajustes están disponibles para crear métodos personalizados.

Configuración | Opciones disponibles
--- | ---
Resultado | Ingrese el nombre descriptivo del resultado de concentración calculado (por ejemplo, “Ensayo MTT”) y use la lista desplegable adyacente para seleccionar la unidad correspondiente. El nombre del resultado aparece como encabezado de columna para el valor de concentración informado.
Intervalo de medición | Seleccione el intervalo espectral en el que este método adquirirá datos. Opciones disponibles: • Solo ultravioleta (190 nm a 350 nm) • Solo visible (350 nm a 850 nm) • Ultravioleta y visible (190 nm a 850 nm) • Personalización (especifique el punto inicial y final en nanómetros) Notas: • Si se usa una corrección inicial o corrección de la longitud de onda del análisis, asegúrese de que el intervalo espectral seleccionado incluya la corrección inicial especificada, o la longitud de onda de corrección del análisis. • Además, en el caso de las mediciones de absorbancia de microvolumen y las mediciones tomadas con cubetas no estándar (que no sean de 10 nm), los espectros se normalizan a un equivalente de 10 mm de longitud de trayectoria.
Corrección de la longitud de onda del análisis | Utilice esta opción para especificar la corrección de absorbancia solo en la longitud de onda del análisis. Opciones disponibles: • Ninguna. Sin corrección de la longitud de onda del análisis. • Punto único. Ingrese la longitud de onda para la corrección del análisis. (El valor de absorbancia en la longitud de onda de corrección del análisis especificada se resta del valor de absorbancia en la longitud de onda del análisis. El valor corregido se utiliza para calcular la concentración de la muestra). • Valor inicial con pendiente. Introduzca dos longitudes de onda que definan el valor inicial con pendiente para la corrección del análisis. (El valor de absorbancia del valor inicial con pendiente en la longitud de onda del análisis se resta del valor de absorbancia en la longitud de onda del análisis. El valor corregido se utiliza para calcular la concentración de la muestra).
Factor o coeficiente de extinción a 1 cm de longitud de trayectoria (solo métodos de fórmula) | Especifique si se utiliza el factor o el coeficiente de extinción para calcular el resultado de la concentración: • Factor definido por el usuario. Ingrese el factor para una longitud de trayectoria de 1 cm y utilice la lista desplegable adyacente para seleccionar la unidad apropiada. La siguiente ecuación muestra cómo se utiliza el factor para calcular la concentración de la muestra: c = (A * f) / b donde: c = concentración del analito A = absorbancia en unidades de absorbancia (A) f = factor (típicamente 1/e, donde e = coeficiente de absortividad molar dependiente de la longitud de onda o coeficiente de extinción) b = longitud de la trayectoria en cm (determinada en el momento de la medición, luego normalizada al equivalente de longitud de trayectoria a 10 mm [1 cm]) • Coeficiente de extinción y peso molecular. Ingrese el coeficiente de extinción para una longitud de trayectoria de 1 cm y utilice la lista desplegable adyacente para seleccionar la unidad apropiada. La siguiente ecuación muestra cómo se utiliza el coeficiente de extinción para calcular la concentración de la muestra: c = A/(e * b) donde: c = concentración del analito A = absorbancia en unidades de absorbancia (A) e = coeficiente de absortividad molar dependiente de la longitud de onda (o coeficiente de extinción) b = longitud de la trayectoria en cm (determinada en el momento de la medición, luego normalizada al equivalente de longitud de trayectoria de 10 mm [1 cm])
| Notas: • Consulte la documentación del producto para obtener información sobre los factores y los coeficientes de extinción para materiales específicos. • Para configurar un método que informe solo mediciones de absorbancia, seleccione “Factor” o “Extinction Coefficient” (Coeficiente de extinción) con el factor o coeficiente de extinción establecido en “1”. • Si la unidad especificada para el factor o el coeficiente de extinción se basa en la masa (como mg/ml) y la unidad especificada para el resultado calculado se basa en la molaridad (como pmol/µl) o viceversa, ingrese el peso molecular y use la lista desplegable adyacente para seleccionar la unidad apropiada.
Estándares (solo métodos de curva estándar) | Defina los estándares: • Ingrese el nombre y la concentración del analito de cada estándar y una referencia, si lo desea: –Según la configuración del tipo de curva, se puede generar una curva estándar utilizando dos o más estándares. (El software permite una referencia y hasta 15 estándares.) –Todas las soluciones estándar y de referencia deben estar en la misma solución amortiguadora utilizada para resuspender las muestras, más el mismo volumen de reactivo agregado a las muestras. –El primer estándar puede ser una medición de referencia. La solución de referencia no debe contener nada del analito de interés. (La medición de referencia no es lo mismo que una medición de blanco). –Los valores de concentración para estándares se pueden ingresar en cualquier orden, pero los estándares deben medirse en el orden en que se ingresaron; sin embargo, las mejores prácticas dictan que los estándares se miden desde la concentración más baja de la solución madre del analito estándar hasta la más alta. –El intervalo de concentración de los estándares debe cubrir el intervalo dinámico del ensayo y el intervalo previsto de las muestras desconocidas. Las concentraciones del analito de la muestra no se extrapolan más allá de la concentración del estándar más alto.
| • Seleccione el tipo de ajuste de curva. Especifique el tipo de ecuación utilizada para crear la curva estándar a partir de los valores de concentración estándar. Opciones disponibles: –Linear (Lineal): dibuja la línea de mínimos cuadrados lineales a través de todos los estándares medidos (requiere medición de referencia y al menos un estándar). Linear through zero (Lineal hasta cero) es similar, pero con la restricción de que la línea pasa por el origen (0,0) –Interpolation (Interpolación): dibuja una serie de líneas rectas para conectar todos los estándares medidos (requiere medición de referencia y al menos un estándar) –2nd order polynomial (Polinomio de segundo orden): dibuja el polinomio de mínimos cuadrados de 2.o orden usando todos los estándares medidos (requiere la medición de referencia y al menos los estándares). 2nd order polynomial through zero (Polinomio de segundo orden hasta cero) es similar, pero con la restricción de que la línea pasa por el origen (0,0) –3rd order polynomial (Polinomio de tercer orden): dibuja el polinomio de mínimos cuadrados de 3.er orden usando todos los estándares medidos (requiere medición de referencia y al menos tres estándares) 3rd order polynomial through zero (Polinomio de tercer orden hasta cero) es similar, pero con la restricción de que la línea pasa por el origen (0,0)
Longitud de onda del análisis (solo métodos de curva estándar) | Monitoree la absorbancia en la longitud de onda especificada (ingrese la longitud de onda en nanómetros). Nota: la longitud de onda especificada deben estar dentro del intervalo de medición seleccionado. Los resultados de la medición o la concentración se calcularán automáticamente utilizando el valor de absorbancia en la longitud de onda especificada y aplicando el tipo de método seleccionado (factor o curva estándar).
Corrección inicial | Seleccione esta opción para corregir la desviación causada por partículas de dispersión de luz restando la absorbancia en un punto de referencia especificado. Luego, especifique la longitud de onda para la corrección inicial. Nota: el software resta el valor de absorbancia en la longitud de onda de corrección inicial especificada a los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra. Como resultado, la absorbancia del espectro de la muestra es cero en la longitud de onda de corrección inicial especificada.
Longitud de trayectoria automatizada | Solo afecta las mediciones de microvolumen. • Cuando se selecciona Automated Pathlength (Longitud de trayectoria automatizada), el software selecciona la longitud de trayectoria óptima (entre 1,0 mm y 0,03 mm) en función de la absorbancia de la muestra en la longitud de onda de análisis. Por ejemplo, cuando la absorbancia de la muestra en la longitud de onda del análisis es menor o igual que 12,5 (equivalente de 10 mm de longitud de trayectoria), se utiliza la longitud de trayectoria óptima más larga. Cuando la absorbancia de la muestra es superior a 12,5, se utiliza la longitud de trayectoria óptima más corta. Esto se recomienda para muestras que son altamente absorbentes en la longitud de onda de análisis. (Esta opción puede causar una sensibilidad reducida cuando los espectros de la muestra tienen un pico de absorbancia grande que no está en la longitud de onda del análisis). Nota: cuando la longitud de onda del análisis está entre 190 nm y 219 nm, se utiliza la longitud de trayectoria óptima más larga cuando la absorbancia de la muestra es menor o igual que 10 (equivalente de longitud de trayectoria de 10 mm), y se utiliza la longitud de trayectoria óptima más corta cuando la absorbancia de la muestra es mayor que 10. • Cuando se anula la selección de la longitud de trayectoria automatizada, el software utiliza una longitud de trayectoria de 1 mm, independientemente de la absorbancia de la muestra. Esto puede causar la saturación del detector (lo que da como resultado picos irregulares) para muestras altamente absorbentes (p. ej., ~15 A a un equivalente de longitud de trayectoria de 10 mm).
Tabla de fórmulas (opcional) | Utilice la tabla de fórmulas para especificar resultados informados adicionales, como una relación de pureza, para cada muestra. Opciones disponibles: • Predefined (Predefinida). Seleccione de una lista de fórmulas predefinidas, que se pueden usar tal como están o modificarse, y luego elija Save (Guardar). La fórmula predefinida se enumera en la tabla de fórmulas. • +Formula (Nueva fórmula). Cree una fórmula para el método actual. Opciones disponibles: •Nombre de la fórmula. Ingrese un nombre para la fórmula. Después de una medición, el nombre se informa en las pantallas Data Table (Tabla de datos) y Sample Details (Detalles de la muestra). •Ecuación. Ingrese una fórmula válida (consulte a continuación las reglas y los ejemplos). Después de una medición, el valor medido o calculado se informa en las pantallas Data Table (Tabla de datos) y Sample Details (Detalles de la muestra). •Unidad. Seleccione la unidad en un menú desplegable de unidades disponibles para el resultado informado. Después de una medición, la unidad se informa en las pantallas Data Table (Tabla de datos) y Sample Details (Detalles de la muestra). • Eliminar. Elimine la fórmula seleccionada del método actual seleccionando .
Reglas de fórmula | Las fórmulas personalizadas pueden incluir los siguientes operadores y funciones: • Path() (Trayectoria). Devuelve la longitud de trayectoria en cm. • A(nm). Devuelve la absorbancia de la muestra a la longitud de onda especificada (por ejemplo, ingrese A[650] para sumar la absorbancia medida a 650 nm a su ecuación). • Operadores: + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división). • Funciones: Log(x), Pow(x,y). Notas: Siga estas reglas adicionales para todos los idiomas: • Use el punto “.” como separador decimal para los números de punto flotante y de punto flotante doble. • Utilice la coma “,” como separador de lista (por ejemplo, “POW[2,8]”). • No use la coma “,” como separador de grupo para números grandes (por ejemplo, ingrese 1000 en lugar de 1,000).