Resultados informados de la proteína A205

Pantalla de medición de la proteína A205 (control local)

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia y un resumen de los resultados. El siguiente es un ejemplo de la pantalla de medición del software de control local NanoDrop Ultra:

Nota Las mediciones de absorbancia de microvolumen y las mediciones tomadas con cubetas no estándar se normalizan a un equivalente de 10,0 mm de longitud de trayectoria.

Pantalla de medición de la proteína A205 (control de PC)

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia
y un resumen de los resultados. El diseño de la pantalla de medición del software
de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Valores informados de la proteína A205

La pantalla inicial que aparece después de cada medición (consulte la imagen anterior) muestra un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

• N.° (número de muestra)

• Fecha (fecha y hora en que se tomó la medición de la muestra)

• Nombre de la muestra

• Concentración de proteínas

• A205

• A280

• Método

• Corrección inicial

• Ubicación

• Longitud de onda monitoreada

• Coeficiente de extinción de masa (solución al 1 %)

• Longitud de trayectoria utilizada

• Agitador

• Calentador

• Temperatura medida

• Temperatura objetivo

Temas relacionados

• Operaciones básicas del instrumento

• Cálculos de la proteína A205