Configurar la conexión Ethernet

El puerto Ethernet del instrumento se puede utilizar para configurar una conexión por cable entre el instrumento y un conector de pared de red activa.

Si el instrumento está conectado a un conector de pared de red, puede exportar archivos de datos a una ubicación de red, por ejemplo, para transferirlos a otra computadora. Puede definir varias rutas de red que el operador podrá seleccionar al exportar datos. Consulte Ajustes de exportación para obtener más información. Si la red conectada tiene acceso a Internet, se habilita la capacidad de configurar la exportación a la nube y el uso de actualizaciones de software en línea.

Piezas necesarias:

• Cable Ethernet blindado (directo) (se recomienda CAT5e o posterior)

Configurar la conexión Ethernet

1. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet en el panel posterior del instrumento.

2. Conecte el otro extremo del cable Ethernet a un conector de pared de red activa.

3. Cuando se conecta a una red a través de una conexión Ethernet, el icono de conectividad Ethernet aparecerá en la parte superior de la pantalla.