Pantalla de inicio de NanoDrop Ultra

Estas operaciones están disponibles en la pantalla de inicio de NanoDrop Ultra.

Aplicaciones

El software NanoDrop Ultra ofrece varias aplicaciones configurables, lo que proporciona a los usuarios el control total de la medición.

Estado del sistema

Seleccione en la pantalla de inicio del instrumento para abrir el cuadro de estado del sistema.

La información disponible se describe a continuación.

Tipo de instrumento | Modelo del instrumento (NanoDrop Ultra)
Número de serie | Número de serie del instrumento
Estado del instrumento | Estado actual del instrumento
Ubicación de almacenamiento de datos | Indica la ubicación del conjunto de la base de datos donde el instrumento está almacenando los datos actualmente.
Estado de Ethernet | Estado de las conexiones Ethernet del instrumento (“Connected to...” [Conectado a…] o “Not connected” [No conectado])
Estado de Wi-Fi | Estado de las conexiones Wi-Fi del instrumento (“Connected to...” [Conectado a…], “Enabled and not connected” [Habilitado y no conectado] o “Disabled” [No habilitado])
Estado de Bluetooth | Estado de las conexiones de Bluetooth en el instrumento (“Connected to...” [Conectado a...], “Enabled” [Habilitado-lista de dispositivos vinculados] o “Disabled” [No habilitado])
Versión del paquete | Versión del paquete completo instalado en el sistema. Ayuda a administrar las dependencias y garantiza la compatibilidad entre el firmware, el sistema operativo y las versiones de software.
Versión del software | Versión instalada del software operativo del instrumento
Versión del firmware | Versión instalada del firmware del instrumento
Versión del sistema operativo | Versión instalada del software del sistema operativo Linux personalizado
Nombre del host | Identificador único del instrumento, incluidos el número de serie y los últimos 4 dígitos de la dirección MAC

Estado de conectividad

Conectividad Ethernet |  | Muestra que el instrumento se conectó correctamente a una red Ethernet.
Conectividad Wi-Fi |  | Muestra que el instrumento se conectó correctamente a una red Wi-Fi.
Conectividad Bluetooth |  | Muestra que el instrumento se conectó correctamente a un dispositivo Bluetooth.
Conectividad de la impresora |  | Muestra que el instrumento se conectó correctamente a una impresora.
Conectividad USB |  | Muestra que el instrumento se conectó correctamente a un dispositivo USB.

Alarmas y alertas del sistema

El software de NanoDrop Ultra alertará a los usuarios sobre cualquier problema potencial, actualizaciones de software disponibles o información disponible de Acclaro Sample Intelligence durante un experimento. Según la gravedad de la notificación, el icono de alerta o el icono de alarma se mostrará en la parte superior de la pantalla. Ambos iconos contienen un círculo azul con un número que indica la cantidad de mensajes de alerta o alarma que están disponibles. Al seleccionar el icono correspondiente, aparecerá una explicación detallada de todas las alertas o alarmas de estado. La selección de algunas alertas o alarmas individuales puede generar información adicional.

El software también mostrará un banner que proporciona información adicional sobre la alerta o alarma en el momento en que se activó. Al seleccionar el banner, se le proporcionará información adicional.

Los banners de alerta y alarma se pueden minimizar al seleccionar a la derecha del mensaje.

La alerta de actualizaciones de software solo se producirá si el instrumento está conectado a una red con acceso a Internet.

Barra de navegación

Las siguientes opciones componen la barra de navegación. La barra de navegación se puede encontrar en el lado izquierdo de la pantalla en diferentes momentos del software, incluida la pantalla de inicio.

Pantalla de inicio

Seleccione para regresar a la pantalla de inicio.

Historial

Seleccione para ver los datos adquiridos hoy, la semana pasada, el mes pasado, en los últimos seis meses, el año pasado o en un intervalo de fechas específico. Consulte Ver historial para obtener más información sobre la función Historial del instrumento.

Ajustes del instrumento

Seleccione para acceder a la configuración del instrumento y obtener actualizaciones de software, realizar muestreos en cubetas, conectarse a redes y más. Consulte Ajustes del instrumento para obtener información detallada sobre todos los ajustes disponibles del instrumento.

Diagnóstico del instrumento

Seleccione para verificar el funcionamiento del instrumento. El diagnóstico del instrumento debe realizarse periódicamente de acuerdo con el cronograma de mantenimiento recomendado. Consulte “Instrument Diagnostics” Diagnóstico del instrumento para obtener información sobre cómo llevar a cabo el diagnóstico del instrumento disponible.

SciVault 2

Seleccione para abrir el software complementario opcional Thermo Scientific™ SciVault™ 2. Este software complementario permite a los usuarios operar el instrumento NanoDrop Ultra de una manera que cumpla con la parte 11 del CFR 21 de la FDA de EE. UU. Luego de la compra, el software SciVault 2 y la clave de activación se envían en una memoria USB, y se integran directamente en la interfaz de usuario del software NanoDrop Ultra. Para obtener más información, visite thermofisher.com/nanodrop.

Ayuda

Seleccione para iniciar la guía de ayuda interactiva.