Especificaciones operativas

El instrumento funciona de manera confiable cuando el entorno de la sala cumple con estas especificaciones:

• temperaturas operativas: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)

• humedad relativa (sin condensación): del 20 al 80 %

Ubique el instrumento lejos de salidas de aire y ventiladores de extracción, para minimizar la evaporación.

Nota Si opera el instrumento en el extremo inferior del intervalo de humedad recomendado, use un volumen de muestra adecuado para evitar la evaporación.