Opciones de visualización de la pantalla de medición

Al realizar mediciones, haga clic con el botón derecho en el gráfico de la pantalla de medición o seleccione el icono de ajustes de Spectra para que aparezcan las siguientes opciones de visualización:

Buscar picos

Seleccione Find Peaks (Buscar picos) para ver los picos calculados para el intervalo especificado. Puede ingresar el intervalo al arrastrar las líneas de límite codificadas por colores o ingresar los valores en los campos en la parte superior del espectro. Los picos encontrados para el intervalo definido se enumeran en la tabla debajo del espectro.

Configuración

Seleccione en cualquier pantalla de medición para ver las opciones de configuración disponibles para esa aplicación.

Los tipos de opciones de configuración que aparecen en la pantalla de configuración dependen de la aplicación seleccionada. Para obtener más información, consulte la sección de configuración de esa aplicación en esta guía:

Applications (Aplicaciones) > [grupo de la aplicación] > Ajustes

Nombre de la muestra

Seleccione el campo Sample Name (Nombre de la muestra) en cualquier pantalla de medición para modificar el nombre de la muestra.

Cuando la función de denominación automática está habilitada en la pantalla de configuración de la aplicación, a cada muestra se le asigna automáticamente un nombre de muestra utilizando el nombre inicial predeterminado, seguido de un número único que comienza con “1”. La primera vez que aparece es después de la primera medición del blanco y antes de la primera medición de la muestra en cada experimento, como se muestra a continuación.

En este ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.

Nota Si modifica el nombre inicial de la muestra durante un experimento cuando se seleccionó la denominación automática, se reinician los números de identificación asignados de la muestra.

Modificar el nombre inicial predeterminado de una muestra

Después de medir un blanco y antes de medir la primera muestra:

1. Seleccione el campo Sample Name (Nombre de la muestra) para ver el teclado.

2. Ingrese el nuevo nombre inicial.

3. Seleccione la tecla Done (Listo).

Modificar el nombre de una muestra

1. En la página de inicio, seleccione para abrir el historial.

2. Seleccione el experimento.

3. Deslice hacia la izquierda para mostrar la tabla de datos.

4. Seleccione el campo Sample Name (Nombre de la muestra) para mostrar el teclado.

5. Ingrese el nuevo nombre de la muestra

6. Seleccione la tecla Done (Listo) para cerrar el teclado.

Resultados de la medición

Los tipos de resultados que aparecen en las pantallas de medición dependen de la aplicación seleccionada. Para obtener más información, consulte la sección de resultados informados de esa aplicación en esta guía:

Applications (Aplicaciones) > [grupo de aplicaciones] > Measure (Medir [nombre de la aplicación]) > Reported Results (Resultados informados)

Espectro de absorbancia

Para cada muestra medida tomada en una de las aplicaciones (no se incluyen las aplicaciones de fluorescencia), se muestra el espectro de absorbancia UV o UV visible, y un resumen de los resultados. El eje vertical muestra la absorbancia en unidades de absorbancia (A). El eje horizontal muestra la longitud de onda en nm. Aquí hay un ejemplo de un método UV-Vis.

Todas las aplicaciones basadas en absorbancia muestran la longitud de trayectoria de la muestra a lo largo del eje vertical del espectro. Las mediciones de absorbancia de microvolumen y las mediciones tomadas con cubetas no estándar se normalizan a un equivalente de 10,0 mm de longitud de trayectoria. Aquí hay un ejemplo.

Curva estándar de fluorescencia

Para cada muestra medida tomada en una de las aplicaciones de fluorescencia, se muestra una curva estándar y un resumen de los resultados. El eje vertical muestra la fluorescencia en unidades relativas de fluorescencia (RFU). El eje horizontal muestra la concentración en ng/µl. Aquí hay un ejemplo de la aplicación dsDNA Fluorescence.

Alertas de medición de Acclaro

La tecnología Acclaro Sample Intelligence integrada en los instrumentos NanoDrop Ultra proporciona características importantes para ayudar a evaluar la integridad de la muestra. Toque o haga clic en un icono de Sample Intelligence en el software para ver la información asociada.

| El análisis de contaminantes está disponible para ayudar a calificar una muestra antes de su uso en aplicaciones posteriores.
| El soporte técnico a pedido está disponible para mediciones que exhiben concentraciones atípicas o muy bajas.

Botón de blanco

Seleccione el botón Blank (Blanco) para medir un blanco para el experimento seleccionado.

El blanco se debe medir antes de cada grupo de muestras similares. La solución de blanco suele ser la solución amortiguadora pura que se utilizó para resuspender la muestra. Para obtener más información, consulte Elección y medición de un blanco.

Botón de medición

Seleccione Measure (Medir) para medir una muestra para el experimento seleccionado.

Las muestras deben aislarse y prepararse adecuadamente para poder medirse con el instrumento, y la concentración debe estar dentro de los límites de detección de absorbancia de instrumento. Para obtener más información, consulte Preparación de muestras y Medición de una muestra de microvolumen, o Medición de una muestra en cubeta y Límites de detección.

Nota El botón Measure (Medir) se habilita después de completar una medición de blanco válida.

Opciones de medición automática y blanco automático

Acelere el análisis de muestras con las funciones Auto-Measure (Medición automática) y Auto-Blank (Blanco automático) de NanoDrop Ultra, que hacen que el instrumento comience la medición inmediatamente después de bajar el brazo del instrumento. Estas opciones eliminan la necesidad de operaciones repetitivas de medición o blanco para grandes lotes de muestras.

Nota La medición automática y el blanco automático están disponibles solo para mediciones de microvolúmenes.

Medición automática

Para seleccionar o anular la selección de medición automática, en cualquier pantalla de medición de muestras, seleccione el botón On (Activado) u Off (Desactivado) a la derecha del botón Measure (Medir).

Blanco automático

Para seleccionar o anular la selección del blanco automático, en cualquier pantalla de medición de blanco, seleccione el botón On (Activado) u Off (Desactivado) a la derecha del botón Blank (Blanco).

Botón End Experiment

Seleccione End Experiment (Finalizar experimento) cuando esté listo para nombrar y guardar su experimento, agregue una etiqueta para encontrar fácilmente el experimento más adelante, imprimir o exportar los datos. Según los ajustes administrativos, es posible que se le solicite que firme el experimento al finalizarlo.

Nota El botón End Experiment (Finalizar experimento) se habilita después de completar la primera medición de la muestra.

Después de seleccionar End Experiment (Finalizar experimento), se muestra la pestaña de información dentro del recuadro End Experiment (Finalizar experimento):

Opciones disponibles:

Nombre del experimento | Ingrese un nombre para este grupo de mediciones. Los resultados de la medición se guardan en la ubicación de la base de datos seleccionada usando el nombre del experimento ingresado.
Etiquetas | Ingrese una etiqueta descriptiva para encontrar fácilmente este experimento más tarde o para asociarlo con otro experimento (consulte Administrar identificadores en el instrumento para obtener más detalles). Cuando utilice el software de control local, toque el recuadro Tags (Etiquetas) para mostrar un teclado e ingresar el texto de la etiqueta. Presione la tecla Intro (control de PC) o Done (Listo) (control local) para agregar la etiqueta.
Exportar datos | Seleccione Next (Siguiente) para pasar a la pestaña Data Export & Report (Exportación de datos e informe) dentro de la ventana End Experiment (Finalizar experimento). Seleccione Continue (Continuar) para abrir la ventana Data Export & Report (Exportación de datos e informe).

Opciones disponibles (exportación de datos):

Tipos de archivos de exportación | La primera sección le permite seleccionar un formato de archivo para exportar las mediciones en este experimento. Formatos de archivo de exportación disponibles: • Informe personalizado –archivo de hoja de cálculo de valores separados por comas (.csv) –archivo de hoja de cálculo de valores separados por tabulaciones (.tsv) (solo datos espectrales) • archivo de datos del experimento de NanoDrop Ultra (.ndu) –archivo de hoja de cálculo de valores separados por tabulaciones “TQ Analyst” (TQ) utilizado para resolución de problemas El nombre del archivo es el nombre del experimento ingresado (consulte la sección anterior). El archivo se almacena en una carpeta denominada “NanodropUltra” seguida del número de serie del instrumento. (Use System Status [Estado del sistema] para ver el número de serie de su instrumento).
Opciones de informes personalizados | La segunda sección está destinada a la información que aparecerá dentro de una de las opciones de informes personalizados (.csv o .tsv). Opciones personalizables disponibles: • Application name (Nombre de la aplicación): cuando está habilitado, incluirá el nombre de la aplicación utilizada. • Serial number (Número de serie): cuando esté habilitado, incluirá el número de serie del instrumento que se utilizó durante el experimento. • Report data (Datos del informe): cuando esté habilitado, incluirá información de todas las columnas que se muestran actualmente en la tabla del informe. • Spectral data (Datos espectrales): cuando esté habilitado, incluirá datos de absorbancia para el espectro mostrado en incrementos de 0,5 nm. • Para mediciones basadas en fluorescencia, esta opción mostrará los valores de intensidad del espectro de medición en incrementos de 0,3 a 0,4 nm.
Ubicación de exportación | La última sección está destinada a la ubicación donde se guardará el archivo de exportación. Ruta de red/USB Seleccione el botón de opción USB/Network path (USB/Ruta de red) para exportar a un dispositivo USB conectado a cualquier puerto USB del instrumento local (frente, atrás a la izquierda o atrás a la derecha) o a una ubicación de la red. Al usar el software de control de PC NanoDrop Ultra, use la opción Browse (Examinar) para seleccionar una ruta de archivo a la cual exportar. Nube Seleccione el botón de opción Cloud (Nube) para exportar a una de las opciones de nube disponibles: Thermo Fisher Cloud Connect™, Google Drive o Microsoft OneDrive (consulte Nube para obtener más detalles). Se deberá seleccionar/ingresar el nombre de usuario y PIN de Thermo Fisher Scientific Cloud Connect™ antes de seleccionar la ubicación de la nube disponible a la cual exportar.
Vista previa de exportación | Seleccione la pestaña Preview (Vista previa) para ver cómo se verá el archivo exportado, incluida cualquier personalización que se haya seleccionado. Esta característica no funcionará para el tipo de archivo de exportación .ndu.
Cancelar (volver al experimento) | Cierre el cuadro de diálogo End Experiment (Finalizar experimento) y visualice los resultados de la medición más reciente. Desde allí, puede agregar mediciones al experimento actual y guardarlo más tarde.
Botón Export | Exporte resultados de medición del experimento actual.

Opciones disponibles (informe)

Opciones de informes personalizados | Sección destinada a la información que aparecerá en el informe imprimible. Opciones personalizables disponibles: • Sample Spectra Display (Visualización de espectros de muestra): opción para superponer todos los espectros de muestra o mostrar hasta 4 espectros de muestra por página. • Header/Footer Display (Visualización de encabezado/pie de página): opción para ingresar un título y un subtítulo en el informe a fin de que aparezcan en todas las páginas, y también notas para que aparezcan al final del informe. • Report data (Datos del informe): opción para incluir información de columnas específicas que se muestran actualmente en la tabla del informe
Ubicación de PDF para impresión | Sección dedicada a la ubicación en la que se guardará el archivo de exportación. Seleccione el botón de opción USB/Network path (USB/Ruta de red) para exportar a un dispositivo USB conectado a cualquier puerto USB del instrumento local (frente, atrás a la izquierda o atrás a la derecha) o a una ubicación de red. Al usar el software de control de PC NanoDrop Ultra, use la opción Browse (Examinar) para seleccionar una ruta de archivo a la cual exportar. Seleccione el botón de opción Cloud (Nube) para exportar a una de las opciones de nube disponibles: Thermo Fisher Cloud Connect™, Google Drive o Microsoft OneDrive (consulte Nube para obtener más detalles). Se deberá seleccionar/ingresar el nombre de usuario y el PIN de Thermo Fisher Scientific Cloud Connect™ antes de seleccionar la ubicación de la nube disponible a la cual exportar.
Vista previa de impresión | Seleccione la pestaña Preview (Vista previa) para ver cómo se verá el archivo de informe imprimible, incluida cualquier personalización que se haya seleccionado.
Cancelar (volver al experimento) | Cierre el cuadro de diálogo End Experiment (Finalizar experimento) y visualice los resultados de la medición más reciente. Desde allí, puede agregar mediciones al experimento actual y guardarlo más tarde.
Botón Print (imprimir) | Seleccione la impresora desde la cual imprimir e imprima los resultados de las mediciones del experimento actual.
Botón Save to .pdf (guardar en formato .pdf) | Exporte el informe en formato .pdf para obtener los resultados de medición del experimento actual.

Detalles de la muestra

Mantenga presionada una fila de muestra en cualquier pantalla de medición o tabla de datos para mostrar los detalles de la muestra, que incluyen todos los resultados de medición disponibles, y los detalles asociados para la muestra seleccionada. Aquí hay un ejemplo:

La información sobre los valores medidos que se muestran en Sample Details (Detalles de la muestra) se proporciona en este sistema de ayuda, debajo de la aplicación utilizada para adquirir los datos.

Nota También puede modificar el nombre de la muestra en el cuadro de diálogo Sample Details (Detalles de la muestra).

Tabla de datos

Deslice el dedo hacia la izquierda en cualquier pantalla de medición para ver la tabla de datos del experimento actual. La tabla de datos contiene los resultados de las mediciones de todas las muestras del experimento. En la siguiente imagen, se destacan las funciones disponibles.

Ver historial

Ya sea que recolecte una sola muestra o muchas muestras seguidas, después de elegir End Experiment (Finalizar experimento), los datos adquiridos se guardan automáticamente en un experimento con un nombre de experimento. Con la configuración predeterminada, los experimentos se almacenan en una base de datos de NanoDrop Ultra en el instrumento local según la fecha de adquisición, el nombre del experimento, la aplicación utilizada y cualquier etiqueta asignada.

Utilice la función History (Historial) para abrir la base de datos y ver los espectros adquiridos y los datos asociados de cualquier experimento en cualquier momento.

Base de datos abierta del instrumento con los resultados de medición

Para abrir la base de datos de NanoDrop Ultra en el instrumento, toque (Historial) en la pantalla de inicio del instrumento.

Menú del historial

Opciones disponibles:

Eliminar | Elimina el experimento.
Importar | Importa datos desde una memoria USB o una carpeta en su computadora o disco duro de red (solo software de control de PC NanoDrop Ultra)
Exportar | Exportar el experimento.

Búsqueda en la base de datos del experimento

Utilice la función Search (Buscar) en el historial para buscar un experimento en la base de datos seleccionada o cambiar el intervalo de tiempo u otros filtros de búsqueda. La base de datos se filtra utilizando los ajustes actuales en el cuadro de búsqueda. Los filtros incluyen el intervalo de tiempo, el tipo de aplicación y cualquier etiqueta definida por el usuario (consulte Administrar identificadores para obtener información sobre cómo agregar y eliminar etiquetas). Aquí hay un ejemplo:

Exportar experimentos seleccionados

A la izquierda de cada experimento, aparecerá una casilla de verificación vacía. Seleccione una o más casillas de verificación en el historial para seleccionar los experimentos que se exportarán.

Exportar experimentos seleccionados

–Dentro del historial, filtre usando la función Search (Buscar) para encontrar el experimento deseado.

–Haga clic o toque la casilla de verificación para seleccionar las filas que contienen los experimentos que desea exportar (haga clic o toque nuevamente para anular la selección de un experimento).

–Para seleccionar o anular la selección de todos los experimentos en la base de datos, haga clic o toque la casilla de verificación directamente, debajo de la ventana de búsqueda.

–Haga clic o toque Export (Exportar).

–Seleccione uno o más formatos para exportar (consulteExportar experimentos seleccionados)Exportar experimentos seleccionados.

–Seleccione los detalles correspondientes para que aparezcan en el archivo exportado.

–Designe la ubicación de exportación y seleccione Export (Exportar).

–Después del mensaje “Export Completed” (Exportación completada), seleccione OK (Aceptar).

Eliminar experimentos seleccionados

Seleccione los experimentos que desea eliminar.

Eliminar experimentos seleccionados

–Dentro del historial, filtre usando la función Search (Buscar) para encontrar el experimento deseado.

–Haga clic o toque la casilla de verificación para seleccionar las filas que contienen los experimentos que desea eliminar (haga clic o toque nuevamente para anular la selección de un experimento).

–Seleccione y Yes (Sí) .

Nota Los datos eliminados no se pueden recuperar.

Abrir un experimento y ver los datos asociados

Use (Historial) para encontrar y abrir cualquier experimento, y ver los datos de medición que contiene.

Abrir un experimento

–En el historial, si no ve el experimento que desea abrir, puede usar la función de búsqueda para encontrar el experimento deseado.

–Haga doble clic o toque el nombre del experimento para abrirlo.

El historial proporciona datos de medición como datos espectrales, datos de la curva estándar, y tablas de datos, similar a lo que ve después de completar una medición.

Nota Los datos que se muestran dependen de la aplicación utilizada para medir las muestras (ácidos nucleicos en estos ejemplos). Para obtener más información, consulte los detalles de la aplicación.

Datos espectrales:
Después de abrir un experimento basado en la absorbancia, el software muestra el espectro de absorbancia UV o UV visible y un resumen de los datos asociados para la primera medición de la muestra, de forma muy similar a como aparece durante una medición. En la siguiente imagen, se describen las funciones disponibles.

Datos de curva estándar
Después de abrir un experimento basado en fluorescencia, el software muestra la curva estándar de fluorescencia y un resumen de los datos asociados para la primera medición de la muestra, de forma muy similar a como aparece durante una medición.

Tabla de datos:
deslice el dedo hacia la izquierda en cualquier pantalla de datos de curva espectral o estándar para ver la tabla de datos del experimento actual. En la tabla de datos se incluyen los resultados de las mediciones de todas las muestras del experimento. En la siguiente imagen, se describen las funciones disponibles.

Menú

Seleccione en la parte superior de cualquier pantalla de datos espectrales, curva estándar o tabla de datos para ver las opciones de menú disponibles.

Informe y exportación de datos | Exportar o imprimir el experimento abierto
Etiquetas | Agregue o elimine etiquetas para el experimento seleccionado, a fin de facilitar su búsqueda (consulte Administrar identificadores en el instrumento.)
Detalles | Abra el cuadro de detalles del experimento que contiene el nombre del experimento, el tipo de aplicación, la fecha en que se creó el experimento, la cantidad de mediciones que contiene el experimento, el número de serie del instrumento utilizado e información sobre el software utilizado durante el experimento.