Configurar la conexión USB

El puerto USB-B del instrumento se puede utilizar para configurar una conexión por cable entre el instrumento y una computadora personal (PC), o para conectar una impresora USB.

Piezas necesarias:

• Cable USB-A estándar a USB-B (no suministrado)

Configurar la conexión USB

1. Conecte el extremo USB-B del cable USB al puerto USB-B en el panel posterior del instrumento.

2. Conecte el extremo USB-A del cable USB al puerto USB-A de la computadora
o de la impresora.

3. Cuando se conecta a una impresora a través de una conexión USB, aparecerá un icono de impresora en la parte superior de la pantalla.