Diagnóstico del instrumento

Cada 6 meses, realice las siguientes comprobaciones de rendimiento y calidad para verificar el funcionamiento del instrumento.

Comprobación de intensidad

Verificación del rendimiento

Comprobación de la imagen del pedestal

Comprobación de cubetas

Comprobación del rendimiento de la fluorescencia

Comprobación de Acclaro Pro 404

Exportar registros 408

Cronograma de diagnóstico 408

Los diagnósticos se pueden realizar utilizando el software del instrumento local NanoDrop Ultra o el software de control de PC. La verificación del desempeño, comprobación de intensidad, comprobación de la imagen del pedestal, comprobación de cubetas, comprobación del rendimiento de la fluorescencia y comprobación de Acclaro Pro están disponibles en la sección Diagnostics (Diagnóstico) de la pantalla de inicio del software.

Verificación del rendimiento: | Realice una prueba de verificación del rendimiento del pedestal con PV-1.
Comprobación de intensidad: | Realice una comprobación de intensidad para la cubeta o el pedestal.
Comprobación de la imagen del pedestal: | Realice una comprobación de imagen del pedestal.
Comprobación de cubetas: | Realice una prueba de transmitancia en cubeta.
Comprobación del rendimiento de la fluorescencia: | Realice una prueba de rendimiento de fluorescencia con FL-1.
Comprobación de Acclaro Pro: | Realice una comprobación de rendimiento de Acclaro Pro utilizando PV-1.
Exportación de registros: | Exporte archivos de registro relacionados con el instrumento para la resolución de problemas.
Cronograma de diagnóstico | Establezca un cronograma de diagnóstico que proporcione alertas oportunas y le recuerde cuándo deben realizarse las siguientes comprobaciones de diagnóstico.