Mejores prácticas para mediciones de UV visible

• Asegúrese de que la absorbancia de la muestra esté dentro de los límites de detección de absorbancia del instrumento.

• Prepare el blanco con la misma solución amortiguadora utilizada para resuspender el analito de interés. La solución de blanco debe tener un pH y una fuerza iónica similares a los de la solución del analito.

• Realice un ciclo de blanco para evaluar la contribución de absorbancia de su solución amortiguadora. Si la solución amortiguadora muestra una fuerte absorbancia en la longitud de onda del análisis o cerca de ella, es posible que deba elegir una solución amortiguadora o aplicación diferentes. Consulte Elección y medición de un blanco para obtener más información.

• Para las mediciones de microvolumen:

–Asegúrese de que las superficies del pedestal se hayan limpiado y acondicionado correctamente.

–Asegúrese de que las muestras sean homogéneas antes de realizar una medición. Evite la introducción de burbujas al mezclar y pipetear.

–Siga las mejores prácticas para las mediciones de microvolumen.

–Utilice un volumen de muestra de 1 a 2 µl. Consulte Volúmenes de muestra recomendados para obtener más información.

• Para las mediciones con cubetas (solo con los instrumentos NanoDrop UltraC y NanoDrop UltraC FL), utilice cubetas compatibles y siga las mejores prácticas para las mediciones con cubetas.