Ajustes

La pantalla de configuración de OD600 aparece después de seleccionar la aplicación OD600 en la pestaña More Apps (Más aplicaciones) en la pantalla de inicio. Para mostrar los ajustes de OD600 en la pantalla de medición de OD600, seleccione .

Configuración | Opciones disponibles | Descripción
--- | --- | ---
Denominación automática | On (activado) u Off (desactivado) | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Corrección de absorbancia | Valor de absorbancia entre 0 y 300 A | Corrección de absorbancia definida por el usuario. Ingrese la corrección de absorbancia para el espectro mostrado. Esto puede ser útil, por ejemplo, para corregir la desviación inicial causada por cualquier diferencia entre la solución de medio utilizada para calcular el blanco del instrumento y los medios utilizados para suspender la muestra de cultivo celular, y porque la luz dispersada generalmente produce una desviación. El valor de corrección de absorbancia se resta de los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra. (Todos los valores de absorbancia mostrados son valores corregidos).
Longitud de onda adicional monitoreada (l) | Cualquier longitud de onda entre 250 nm y 700 nm | Longitud de onda definida por el usuario. Ingrese una longitud de onda adicional para medir si lo desea (esto es útil para muestras diluidas que exhiben baja absorbancia a 600 nm). Si se especifica una longitud de onda alternativa, utilice esta ecuación para calcular la concentración celular: c = A(l) * factor(l) donde: c = concentración del analito en células/ml A(l) = absorbancia de UV visible en la longitud de onda especificada en unidades de absorbancia (A) factor(l) = 1/(e(l) * b) en ml/célula-cm donde: e(l) = coeficiente de absorción molar (o coeficiente de extinción) en la longitud de onda especificada b = longitud de la trayectoria en cm (1,0 cm para los instrumentos NanoDrop Ultra)
Factor de conversión del número de células (108) | Cualquier número | Factor definido por el usuario. Factor generalmente aceptado para el tipo de célula medido o uno derivado empíricamente utilizando una solución de células de estudio a una concentración conocida utilizando los mismos medios. El valor predeterminado es 1x108, que es el factor generalmente aceptado para la mayoría de las suspensiones de células bacterianas, como E. coli. Sugerencia: el factor es específico de la longitud de onda para cada tipo de célula y puede verse afectado por el tipo de medio utilizado para las mediciones. Idealmente, el factor debe determinarse empíricamente utilizando una solución de las células del estudio en una concentración conocida utilizando los mismos medios.

Temas relacionados

• Ajustes del instrumento