Ajustes

La pantalla Protein A205 Setup (Configuración de proteína A205) aparece después de seleccionar la aplicación en la pestaña Proteins (Proteínas) en la pantalla de inicio. Para mostrar la configuración de la proteína A205, en la pantalla de medición de la proteína A205, seleccione el icono de configuración .

La aplicación Protein A205 proporciona una variedad de opciones de métodos para el análisis de proteínas.

Configu- ración | Opciones disponibles | Coeficiente de ext. de masa (l/g-cm) | Descripción
--- | --- | --- | ---
Método | 31 | 31 | Supone e 0,1 % (1 mg/ml) a 205 nm = 31
| Alcances | 27 + 120 * (A280/A205) | Supone e0,1 % (1 mg/ml) a 205 nm = 27 + 120 * (A280/A205)
| Otra proteína (e1 %) | Coeficiente de extinción de masa ingresado por el usuario | Se supone que la proteína tiene un coeficiente de extinción de masa conocido (e). Ingrese el coeficiente de extinción de masa en l/g-cm para la solución de proteína de 1 mg/ml (e0,1 %).
Denomina- ción automática | On (Activado) u Off (Desactivado) | No corresponde. | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Corrección inicial | On (Activado) u Off (Desactivado) Ingrese la longitud de onda de corrección inicial en nm o use el valor predeterminado (340 nm) | No corresponde. | Corrige cualquier desviación causada por partículas de dispersión de luz al restar la absorbancia medida en la longitud de onda de corrección inicial especificada a los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra. Como resultado, la absorbancia del espectro de la muestra es cero en la longitud de onda de corrección inicial especificada. Sugerencia: si la muestra tiene una modificación que absorbe luz a 340 nm, seleccione una longitud de onda de corrección diferente o desactive la corrección inicial.