Impostazioni

La schermata di configurazione di dsDNA Pro, ssDNA Pro o RNA Pro viene visualizzata dopo aver selezionato la rispettiva applicazione dalla scheda Acclaro Pro nella schermata iniziale. Per visualizzare le impostazioni di dsDNA Pro, ssDNA Pro o RNA Pro, nella schermata di misurazione di dsDNA Pro, ssDNA Pro o RNA Pro selezionare .

Impostazione | Opzioni disponibili | Descrizione
--- | --- | ---
Denominazione automatica | Attivata o disattivata | Se attivata, a ciascun campione viene assegnato un nome di base predefinito (“campione”), seguito dal numero del campione nella sequenza. Ad esempio, il primo campione viene denominato “Campione 1” seguito da “Campione 2”, ecc.; è possibile modificare il nome di base predefinito e sovrascrivervi qualsiasi nome di campione.
Correzione della linea di base | Attivata o disattivata Inserire la lunghezza d’onda di correzione della linea di base in nm o utilizzare il valore predefinito (340 nm) | Correzione facoltativa della linea di base definita dall’utente. Quando è abilitata, il software corregge eventuali scostamenti causati da particelle di dispersione della luce sottraendo l’assorbanza misurata alla lunghezza d’onda di correzione della linea di base specificata dai valori di assorbanza a tutte le lunghezze d’onda nello spettro del campione. Di conseguenza, l’assorbanza dello spettro del campione è pari a zero alla lunghezza d’onda della linea di base specificata.