Schermata iniziale di NanoDrop Ultra

Nella schermata iniziale di NanoDrop Ultra sono disponibili le seguenti funzioni.

Applicazioni

Il software NanoDrop Ultra offre diverse applicazioni configurabili, per offrire agli utenti il pieno controllo sulla misurazione.

Stato del sistema

Selezionare nella schermata iniziale dello strumento per aprire la casella di stato del sistema.

Di seguito sono descritte le informazioni disponibili.

Instrument type (Tipo di strumento) | Modello dello strumento (NanoDrop Ultra)
Serial number (Numero di serie) | Numero di serie dello strumento
Instrument status (Stato dello strumento) | Stato attuale dello strumento
Data storage location (Percorso cartella Data Storage (Archiviazione dei dati)) | Indica la posizione del set di database in cui lo strumento sta attualmente archiviando i dati.
Ethernet status (Stato Ethernet) | Stato delle connessioni Ethernet dello strumento (“Connected to...” (Connesso a...), o “Not connected” (Non connesso))
Wi-Fi status (Stato Wi-Fi) | Stato delle connessioni Wi-Fi dello strumento (“Connected to...”, (Connesso a...), “Enabled and not connected” (Abilitato e non connesso), o “Disabled” (Disabilitato))
Bluetooth status (Stato Bluetooth) | Stato delle Connessioni Bluetooth dello strumento (“Connected to...” (Connesso a), “Enabled (Abilitato)-[elenco di eventuali dispositivi associati]” o “Disabled” (Disabilitato))
Package version (Versione del pacchetto) | Versione dell’intero pacchetto installato sul sistema. Aiuta a gestire le dipendenze e garantisce la compatibilità tra le versioni del firmware, del sistema operativo e del software
Software version (Versione software) | Versione del software operativo installato sullo strumento
Firmware version (Versione firmware) | Versione del firmware installato sullo strumento
OS version (Versione del sistema operativo) | Versione del software del sistema operativo Linux personalizzato installato
Hostname (Nome host) | Identificativo univoco dello strumento, che include il numero di serie e le ultime 4 cifre dell’indirizzo MAC

Stato della connettività

Connettività Ethernet |  | Indica che lo strumento è connesso correttamente a una rete Ethernet.
Connettività Wi-Fi |  | Indica che lo strumento è connesso correttamente a una rete Wi-Fi.
Connettività stampante |  | Indica che lo strumento è connesso correttamente a una stampante.
Connettività Bluetooth |  | Indica che lo strumento è connesso correttamente a un dispositivo Bluetooth.
Connettività USB |  | Indica che lo strumento è connesso correttamente a un dispositivo USB.

Allarmi e avvisi di sistema

Il software NanoDrop Ultra avviserà gli utenti di eventuali problemi potenziali, aggiornamenti software disponibili o disponibilità di informazioni da Acclaro Sample Intelligence durante un esperimento. A seconda della gravità della notifica, saranno visualizzate sulla parte superiore della schermata o l’icona di avviso o l’icona di allarme Entrambe le icone contengono un cerchio blu con un numero che indica la quantità di messaggi di avviso o di allarme disponibili. Verrà visualizzata una spiegazione dettagliata di tutti gli avvisi o gli allarmi di stato selezionando la rispettiva icona. La selezione di alcuni singoli avvisi o allarmi potrebbe richiedere ulteriori informazioni.

Il software visualizzerà anche un banner che fornisce informazioni aggiuntive sull’avviso o sull’allarme nel momento in cui è stato attivato. Selezionando il banner verranno fornite ulteriori informazioni.

I banner di avviso e allarme possono essere ridotti a icona selezionando a destra del messaggio.

L’avviso di aggiornamenti software comparirà soltanto se lo strumento è connesso a una rete con accesso a Internet.

Barra di navigazione

La barra di navigazione è costituita dalle seguenti opzioni. La barra di navigazione si trova sul lato sinistro della schermata in vari momenti di utilizzo del software, inclusa la schermata iniziale.

Schermata iniziale

Selezionare per tornare alla schermata iniziale.

Cronologia

Selezionare per visualizzare tutti i dati acquisiti in precedenza nella giornata odierna, nella settimana precedente, nel mese precedente, negli ultime sei mesi, nell’anno precedente o in un intervallo di date specifico. Vedere Visualizzare la cronologia per ulteriori informazioni sulla funzione History (Cronologia) dello strumento.

Impostazioni strumento

Selezionare per accedere alle impostazioni dello strumento per gli aggiornamenti software, il campionamento in cuvetta, il networking e altro ancora. Vedere Impostazioni strumento per informazioni dettagliate su tutte le impostazioni dello strumento disponibili.

Diagnostica dello strumento

Selezionare per verificare il funzionamento dello strumento. È necessario eseguire la diagnostica dello strumento periodicamente secondo il programma di manutenzione raccomandato. Vedere Diagnostica dello strumento per informazioni su come utilizzare le funzioni di diagnostica disponibili per lo strumento.

SciVault 2

Selezionare per aprire il software aggiuntivo opzionale Thermo Scientific™ SciVault™ 2. Questo software complementare consente agli utenti di utilizzare il proprio strumento NanoDrop Ultra in modo conforme al CFR 21 Parte 11 della FDA statunitense. Al momento dell’acquisto, il software SciVault 2 e la chiave di attivazione vengono spediti su una chiavetta USB e si integrano direttamente nell’interfaccia utente del software NanoDrop Ultra. Per ulteriori informazioni, visitare thermofisher.com/nanodrop.

Guida

Selezionare per lanciare la guida interattiva.