Risultati riportati

Schermata di misurazione di OD600 (controllo locale)

Per ciascun campione misurato, questa applicazione mostra lo spettro di assorbanza e una sintesi dei risultati. Ecco un esempio della schermata del software di controllo locale NanoDrop Ultra:

Nota Le misurazioni dell’assorbanza microvolumetrica e le misurazioni effettuate con cuvette non standard sono normalizzate a un equivalente della lunghezza del percorso di 10,0 mm.

Schermata di misurazione di OD600 (PC Control)

Per ciascun campione e standard misurato, questa applicazione visualizza lo spettro di assorbanza e una sintesi dei risultati. Il layout della schermata di misurazione del software PC Control differisce leggermente dal controllo locale. Vedere Opzioni di visualizzazione delle schermate di misurazione per un esempio.

Valori riportati

La schermata iniziale che appare dopo ogni misurazione mostra un riepilogo dei valori riportati. Per visualizzare tutti i valori riportati, premere e tenere premuta la riga del campione. Ecco un esempio:

Argomenti correlati

• Operazioni di base dello strumento

• Calcoli in OD600