Effettuare una misurazione con un metodo personalizzato

Utilizzare l’applicazione Custom Methods per creare ed eseguire un metodo definito dall’utente creato. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un metodo personalizzato.

Prima di cominciare...

Prima di eseguire le misurazioni dal piedistallo con lo strumento NanoDrop Ultra, sollevare il braccio dello strumento e pulire i piedistalli superiore e inferiore. Come procedura minima, pulire i piedistalli con una salvietta da laboratorio nuova. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia dei piedistalli.

AVVISO • Non utilizzare flaconi a spruzzo o spray sullo strumento o nelle sue vicinanze, poiché i liquidi potrebbero penetrare al suo interno e causare danni permanenti. • Non utilizzare acido fluoridrico (HF) sui piedistalli. Gli ioni fluoruro danneggiano in modo permanente i cavi in fibra ottica di quarzo.

Procedura

1. Nella schermata iniziale, selezionare la scheda More Apps (Altre app), quindi selezionare Custom Methods (Metodi personalizzati).

2. Nel riquadro di selezione del metodo, selezionare il metodo da eseguire.

Le informazioni sul metodo selezionato vengono visualizzate nel riquadro dei dettagli del metodo.

3. Selezionare .

4. Se si utilizza un modello NanoDrop Ultrac o NanoDrop Ultrac FL, selezionare il percorso di misurazione corretto.

–Se si utilizza una cuvetta, selezionare Cuvette (Cuvetta) dal menu a discesa nella parte superiore dello schermo; in questo modo verranno visualizzate le impostazioni della cuvetta. Selezionare la lunghezza del percorso, la velocità di agitazione e il riscaldamento desiderati, quindi chiudere il menu a discesa.

–Quando si utilizza il piedistallo per la misurazione, lasciare selezionata l’opzione Pedestal (Piedistallo) come impostazione selezionata nella parte alta della schermata.

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurare un campione.