Risultati riportati

Schermata di misurazione di dsDNA Pro (controllo locale)

Per ciascun campione misurato, le applicazioni dsDNA Pro, ssDNA Pro e RNA Pro mostreranno lo spettro di assorbanza UV e una sintesi dei risultati. Di seguito viene mostrato un esempio della schermata di misurazione del software di controllo locale di NanoDrop Ultra:

Nota Le misurazioni dell’assorbanza microvolumetrica e le misurazioni effettuate con cuvette non standard sono normalizzate a un equivalente della lunghezza del percorso di 10,0 mm.

Schermata di misurazione di dsDNA Pro (PC Control)

Per ciascun campione misurato, questa applicazione mostra lo spettro di assorbanza e una sintesi dei risultati. Il layout della schermata di misurazione del software PC Control differisce leggermente dal controllo locale. Vedere Opzioni di visualizzazione delle schermate di misurazione per un esempio.

Valori riportati

La schermata iniziale che appare dopo ogni misurazione (vedere l’immagine precedente) mostra una sintesi dei valori riportati. Per visualizzare tutti i valori riportati, premere e tenere premuta la riga del campione. Ecco un esempio:

• # (numero del campione)

• data (data e ora in cui è stata effettuata la misurazione del campione)

• nome del campione

• concentrazione di acido nucleico

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• R2 (260 nm)

• A280

• fattore

• correzione della linea di base

• posizione

• lunghezza d’onda monitorata