Migliori pratiche per le misurazioni in UV-Vis

• Assicurarsi che l’assorbanza del campione rientri nei limiti di rilevamento di assorbanza dello strumento.

• Eseguire il bianco utilizzando la stessa soluzione tampone usata per risospendere l’analita di interesse. La soluzione di bianco deve avere un pH e una forza ionica simili a quelli della soluzione dell’analita.

• Eseguire un ciclo con il bianco per valutare il contributo di assorbanza della soluzione tampone. Se il tampone mostra una forte assorbanza in corrispondenza o in prossimità di una lunghezza d’onda dell’analisi, potrebbe essere necessario scegliere un tampone o un’applicazione diversi. Per ulteriori informazioni vedere Scelta e misurazione di un bianco.

• Per le misurazioni microvolumetriche:

–Assicurarsi che le superfici dei piedistalli siano adeguatamente pulite e condizionate.

–Assicurarsi che i campioni siano omogenei prima di eseguire una misurazione. Evitare di introdurre bolle durante la miscelazione e il pipettaggio.

–Seguire le migliori pratiche per le misurazioni microvolumetriche.

–Utilizzare un volume di campione di 1-2 µL. Per ulteriori informazioni, vedere Volumi dei campioni raccomandati.

• Per misurazioni in cuvetta (solo strumenti NanoDrop UltraC e NanoDrop UltraC FL), utilizzare cuvette compatibili e seguire le migliori pratiche per le misurazioni in cuvetta.