Precauzioni d’uso

|  | ATTENZIONE Non rimuovere il coperchio dello strumento. La rimozione del coperchio espone l’operatore a spigoli vivi e delicati cavi in fibra ottica. La garanzia dello strumento decade in caso di rimozione del coperchio.

Gli spettrofotometri e i fluorimetri NanoDrop Ultra sono progettati per funzionare al chiuso, in un ambiente che soddisfi le specifiche del fabbricante. Per i dettagli, consultare la guida alla preparazione del sito per lo strumento.

Attenersi alle seguenti precauzioni per evitare di danneggiare lo spettrofotometro e fluorimetro NanoDrop durante l’uso:

• Utilizzare un cavo di alimentazione con messa a terra appropriato per la rete elettrica in uso nel laboratorio. Se il cavo di alimentazione in dotazione è incompatibile o se viene danneggiato, contattare la nostra azienda.

• Non rimuovere il coperchio dello strumento.

• Il display LCD utilizza vetro temperato chimico trattato termicamente ed è robusto e difficile da rompere. Tuttavia, se il display si rompe o si incrina, contattare la nostra azienda per la sostituzione.

• Utilizzare solventi compatibili con lo strumento (vedere Materiali pericolosi)

• Non utilizzare acido fluoridrico (HF) sui piedistalli. Gli ioni fluoruro danneggiano in modo permanente i cavi in fibra ottica di quarzo.

• Per evitare danni causati da fuoriuscite, tenere i contenitori di liquidi lontano dallo strumento.

• Non utilizzare flaconi a spruzzo o spray sullo strumento o nelle sue vicinanze, poiché i liquidi potrebbero penetrare al suo interno e causare danni permanenti.

• Non tentare di rimuovere il diaframma attorno al piedistallo inferiore poiché è fissato in modo permanente allo strumento.

• Non lasciare che HCl, alcol, candeggina, acetone o qualsiasi altro solvente rimangano sul diaframma per più di un minuto, perché ciò potrebbe compromettere la tenuta delle guarnizioni. Se il diaframma si allenta, contattare la nostra azienda.