Assistenza tecnica su richiesta

Per le applicazioni dsDNA e Protein A280, il software NanoDrop Ultra monitora tutte le misurazioni dei campioni per verificare la presenza di contaminanti o altre anomalie che potrebbero influire sulla misurazione. Esempi delle caratteristiche monitorate includono:

• Rapporti di assorbanza, che indicano la presenza di composti che possono interferire con le misurazioni del campione (indicati anche come “rapporti di purezza”). Per ulteriori informazioni, vedere Che cos’è un rapporto di purezza?.

• Controllo delle bolle, che ricerca bolle o altri materiali riflettenti in un campione o in un bianco.

Se sono disponibili informazioni tecniche, l’icona relativa alle informazioni appare a sinistra dei risultati della misurazione. L’icona e il banner di avviso appariranno anche nella parte superiore dello schermo.

Toccare l’icona per visualizzare le informazioni.

Di seguito sono riportati i risultati di un’analisi di acido nucleico per la quale due rapporti di purezza misurati sono superiori o inferiori al valore atteso e il campione conteneva un numero sufficiente di bolle per poter influire sui risultati della misurazione.

Toccare un pulsante relativo alle informazioni per ulteriori informazioni. Ecco le informazioni fornite in relazione all’errore delle bolle:

Toccare Learn More (Maggiori informazioni) per accedere al livello successivo di informazioni.